Российская Федерация 664001, г. Иркутск, п/я 41 тел./факс (3952) 486-141 e-mail:sp@new-gorod.ru ИНН 3810029620 КПП 384901001 Общество с ограниченной ответственностью

Заказчик - АО Специализированный застройщик «ФСК «Новый город»

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области.

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2021 г.

Российская Федерация 664001, г. Иркутск, п/я 41 тел./факс (3952) 486-141 e-mail:sp@new-gorod.ru ИНН 3810029620 КПП 384901001 Общество с ограниченной ответственностью

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 1

Градостроительное планирование

развития территории

(ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ)

ЗАКАЗЧИК: АО Специализированный застройщик «ФСК «Новый город»

Директор Е.Л. Ружникова

Главный архитектор проекта	Г.А. Филюк

Главный инженер проекта И.Б. Литвинов

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	№ стр
С	Содержание	3
СП	Состав проекта	5
СА	Состав авторского коллектива	7
ОД	Общие данные	6
В	Введение	6
ГЛАВА 1. Современное состояние территории	7
1.1. Местоположение и границы проектируемой территории	7
1.2. Эколого-градостроительная ситуация и природно-климатические условия	7
ГЛАВА 2. Проектная организация территории	8
2.1. Архитектурно-планировочное решение	8
2.2. Жилищный фонд и население	10
2.3. Организация культурно-бытового обслуживания населения	12
ГЛАВА 3. Улично-дорожная сеть и транспорт	13
3.1 Существующее положение. Улично-дорожная сеть, транспорт	13
3.2 Проектное предложение. Улично-дорожная сеть, транспорт	13
ГЛАВА 4. Межевание территории	16
4.1 Общие сведения	16
4.2 Земельные участки	17
ГЛАВА 5. Инженерное оборудование и благоустройство	17
5.1. Водоснабжение	17
5.2. Водоотведение	18
5.3. Ливневая канализация	18
5.4 Теплоснабжение	18
5.5. Электроснабжение, электрическая связь	20
5.6 Санитарная очистка	20
5.7. Инженерная подготовка территории	22
ГЛАВА 6. Охрана окружающей среды	22
6.1. Природно-климатическая характеристика территории	23
6.2. Предварительный прогноз неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объектов	32
6.3. Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий и восстановлению природной среды	34
ГЛАВА 7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	36
7.1 Краткая характеристика объекта «ИТМ ГОЧС проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка, расположенного в районе р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области»	36
7.2 Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование части территории поселения	37
7.3 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования района в военное время и в ЧС техногенного и природного характера	43
7.4 Проектные решения по предупреждению ЧС, источником которых являются опасные техногенные процессы	44
7.5 Проектные решения по предупреждению ЧС, возникших в результате аварий на потенциально опасном объекте, и снижению их тяжести	45
7.6 Мероприятия по предупреждению ЧС антропогенного характера	54
7.7 Решения по предупреждению террористических актов	55
7.8 Биологическое заражение	57
7.9 Проектные решения по обеспечению эвакуационных мероприятий, по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, объектов и систем жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного и военного времени	59
ГЛАВА 8. Основные технико-экономические показатели проекта	65
КАТАЛОЛОГ ПРИЛОЖЕНИЙ
Поперечные профили улиц и дорог	67
Договор на разработку проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области	68
Техническое задание на разработку проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области	72
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости с кадастровым номером ЗУ38:06:010927:244	74
Постановление Администрации Марковского муниципального образования №1292 от 29.09.2020 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области»	81

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
Том № 1	ПЗ-1 (обосновывающие материалы)	Пояснительная записка, том 1 Градостроительное планирование развития территории (обосновывающие материалы)
Том № 2	ПЗ-2 (Утверждаемая часть)	Пояснительная записка, том 2 Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории
Том №3	ПЗ-3 (утверждаемая часть)	Пояснительная записка, том 3 Проект межевания территории
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Материалы по обоснованию
1.	ПП-1	Схема современного использования территории (опорный план) М 1:500
2.	ПП-2	Схема размещения проектируемой территории в структуре Марковского городского поселения М 1:5 000
3.	ПП-3	Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1:500
4.	ПП-4	Схема организации транспорта и улично-дорожной сети М 1:500
Утверждаемая часть
5.	ПП-5	План красных линий (основной чертеж) М 1:500
6.	ПП-7	Проект межевания территории ЗУ38:06:010927:244 М 1:500

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами,

правилами и стандартами

Директор Е.Л. Ружникова

Главный архитектор проекта	Г.А. Филюк

Главный инженер проекта И.Б. Литвинов

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА
ООО «Студия-Проект»
Архитектурная часть, красные линии:
Главный архитектор проекта	Г.А. Филюк
Главный специалист	И.А. Концевая
Ведущий специалист	М.Ю. Азорин
Санитарная очистка территории:
Ведущий специалист	М.Ю. Азорин
Транспорт:
Ведущий специалист	М.Ю. Азорин
Инженерная подготовка территории:
Главный инженер проекта	И.Б. Литвинов
Теплоснабжение:
Ведущий инженер ОВ	Г.И. Трофимова
Ведущий инженер ТС	Г.И. Трофимова
Электроснабжение:
Руководитель электротехнической группы ЭО и ЭС	А.В. Пруткина
Водоснабжение, водоотведение, ливневая
канализация:
Руководитель группы ВиК	А.А. Лоскутникова
Сети связи:
Руководитель электротехнической группы ЭО и ЭС	А.В. Пруткина

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области, разработан ООО «Студия-Проект» в соответствии с Постановлением администрации Марковского муниципального образования «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области» от 29.09.2020г. №1292, и договору с АО Специализированный застройщик «ФСК «Новый город» № СП 241 от 15 марта 2021г. на разработку проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области в соответствии и объеме, предусмотренном техническим заданием.

Проект разработан в электронном виде, как геоинформационная система, в качестве топографической основы использована топосъемка масштабов 1:500, 1:5 000 в цифровом виде (ВСАГП), а также ортофотопланы по состоянию на 2020 г.

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки как вид градостроительной документации – является первой стадией реализации Генерального плана поселения и поэтому ведется в контексте последнего. Он разрабатывается на территорию планировочного района и представляет более детальную проработку основных планировочных решений, заложенных в генеральном плане.

Основными положениями проекта планировки являются: красные линии, закрепленные в координатах, линии регулирования застройки, параметры транспортной и инженерной инфраструктуры, параметры размещаемой застройки (плотность и этажность), размещение объектов социально- культурного и бытового обслуживания.

В задачу проекта планировки входит анализ существующего состояния территории (вопросы землепользования, состояние зеленого фонда, обеспеченность объектами и сетями инженерной и транспортной инфраструктуры, а также планировочные ограничения природного и техногенного характера) и определение основных направлений и параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Схемы границ территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территорий не разрабатывались ввиду отсутствия объектов культурного наследия и зон с особыми условиями на проектируемой территории.

При разработке настоящего проекта учитываются положения Договора о комплексном развитии территории от 29 января 2021 г, прилегающей к кварталу Ботаника (ЖК «Ботаника») и части территории автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Пригородная в микрорайоне Березовый р.п. Маркова Иркутского района, по инициативе правообладателя.

При разработке настоящего проекта учитывалась следующая градостроительная документация:

- Генеральный план Марковкого городского Поселения Иркутского муниципального района Иркутской области, утвержденный решением Думы Марковского муниципального образования от 14 декабря 2019 г. № 34-138/Дгп;

- Правила землепользования и застройки Марковского городского поселения Иркутского муниципального Района Иркутской области, утвержденные решением Думы Марковского муниципального образования от 19.03.2013 года № 07-39/Дгп (с изменениями, внесенными решением Думы Марковского муниципального образования от 18 августа 2020 года № 43-169/Дгп.);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области, от 01 августа 2017 года 063-17-МНГП-ОМ-К2.

Проект планировки разрабатывается на расчетный срок до 2024 г.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ

Проектируемая территория, предназначенная для комплексного освоения в целях жилищного строительства, расположена в восточной части Марковского городского поселения Иркутского муниципального района, Иркутской области, в центральной части планировочного элемента «Березовый восточный»

Участок проектирования граничит:

- с северной стороны – Свердловский район г. Иркутска, квартал «Ботаника»;

- с западной стороны – планировочный элемент «Березовый»;

Общая площадь всей территории в границах проекта планировки и межевания составляет 8,36 га.

ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Участок на левом берегу реки Ангара вблизи мкр. Юбилейный г. Иркутска и мкр. Березовый Марковского муниципального образования.

Рассматриваемая территория заключена в границах земельного участка с кадастровым номером 38:06:010927:244, площадью 0.40 га.

Перепад высот территории составляет 15 м.

Участок с кадастровым номером 38:06:010927:244 является смежным с земельными участками с кадастровыми номерами 38:06:010927:239, 38:06:010927:107, 38:06:010927:109.

Рассматриваемая территория не входит в границы охранных зон памятников истории и культуры.

В настоящее время участок не занят капитальными и некапитальными строениями. На смежных земельных участках осуществляется комплексная жилищная застройка, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:010927:239 планируется строительство дошкольного образовательного учреждения.

Древесно-кустарниковая растительность на территории представлена широко и не подлежит сохранению, участки покрыты смешанными видами насаждений из сосны и березы. На этапе благоустройства территории после завершения основных строительных работ предполагается производить компенсационные высадки и озеленение, в т.ч. на участках линейных объектов. Общий объем вырубок и компенсационных насаждений изложен в составе проектной документации, разделе «Охрана окружающей среды».

Климат на территории поселения резко континентальный, с продолжительной зимой, относительно жарким коротким летом, с большим колебанием температур как по сезонам, так и в течение суток, и низкими средними годовыми температурами. Среднегодовая температура составляет от -2,1°С до -2,9°С. Среднемесячные температуры января – от -21,5°С до -22,9°С (абсолютный минимум -50°С). В конце февраля - начале марта бывают непродолжительные оттепели с повышением температуры до +4°С. Продолжительность безморозного периода – около 100 дней. Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и к концу зимы достигает высоты 0,35 м.

Лето тёплое с преобладанием ясной погоды. Среднесуточная температура в июле от +15,7 до +17,7°С (абсолютный максимум +35°С). Осадков в течение года выпадает немного (430-600мм), причём основная часть - в виде дождей; больше всего осадков выпадает в июле.

Территория поселения подвержена транзитному воздействию землетрясений, зарождающихся в пределах Байкальского рифта.

Гидрография поселения представлена Иркутским водохранилищем, реками Кая, Курма, Шинихта, Большая Половинная и более мелкими водотоками.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», объектом проекта планировки является, как правило, жилой район (площадью до 250 га). Данный проект планировки охватывает территория в границах земельного участка с кадастровым номером 38:06:010927:244, площадью 0.40 га.

В проектном решении ставилась задача разработки эскиза застройки на указанную территорию. Проектом проработаны наиболее важные в градостроительном плане территории жилой и общественной застройки, рекреации, важные примагистральные комплексы, которые входят в общую структуру территории. При разработке проекта учитывалась преемственность принимаемых проектных решений с ранее разработанной проектной документацией:

Анализ планировочных ограничений, при разработке комплексной оценки территории, позволил выявить основные проблемы функционирования и развития территории, решение которых легло в основу первоочередных задач проекта.

1. Крутой рельеф с большим перепадом высот требует принятия адекватных планировочных решений.

2. Сложившаяся индивидуальная застройка мкр. Березовый Марковского муниципального образования накладывает ограничения на характер проектируемой жилой застройки.

Целью проекта планировки территории является обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Проектом предусматривается четкое функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории, подлежащей развитию, создание компактной селитебной зоны жилого района.

На проектном плане выделяются территориальные зоны, состав которых приведен в таблице:

Виды функциональных зон	Условное обозначение на плане
Жилые зоны Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей и выше)	ЖЗ – 4

СОЗДАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ КАРКАСОВ

Схема основных планировочных каркасов, принятая в проекте планировки территории, соответствует проектным решениям Генерального плана Марковкого городского поселения Иркутского муниципального района Иркутской области.

Создание системы транспортного каркаса

Для улучшения условий общественного и транспортного обслуживания населения, создания ясной планировочной структуры проектом предусматривается:

- строительство межквартальных жилых улиц местного значения;

- развитие внутриквартальных транспортных проездов;

- развитие пешеходных связей, пронизывающих территорию

Создание системы природно-ландшафтного каркаса

Проектом предусматривается развитие системы озеленения путем создания новых озелененных территорий с учетом природного каркаса. Предусматривается создание непрерывной системы озеленения вдоль жилых улиц, пешеходных дорог и велодорожек.

Озеленение территорий вдоль основных дорог и проездов должно выполнять шумо - и пылезащитные функции.

Создание системы районных центров

В проекте учитывается формирование системы районных центров и объектов повседневного обслуживания в отдельных жилых группах.

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ

Для максимального удовлетворения потребности в разнообразном жилье различных социальных групп проектом предусмотрена среда с дифференциацией качества и типов жилой застройки.

На земельном участке с кадастровым номером 38:06:010927:244 планируется застройка многоэтажными крупнопанельными домами.

Эскиз секционной застройки Всего на территории многоэтажная жилая застройка (от 9 этажей и выше) составит 7496.1	м2 c общей площадью квартир 5509.5 м2. – на расчетную численность 141 жителей.

Проектное решение жилой зоны и смежных территорий предполагает создание комфортной среды, полностью обеспечивающей потребности жителей территории.

Проектом предусмотрено устройство надземных мест для хранения автомобилей во вновь размещаемой жилой застройке.

2.2 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И НАСЕЛЕНИЕ

Выше представленные типы жилой застройки соответствуют количественному составу и специфическим потребностям различных социальных групп.

Предполагается, что 55,6% жителей составят средний класс, молодежь и пенсионеры – по 34,4%, переселенцы с севера и семьи отставных военных – по 10%.

Кроме того, планируется привлечение не только частных средств, но и включение в федеральные и областные программы по строительству жилья для молодежи, переселенцев с севера и отставных военных, планируется привлечение бюджетных средств на развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Для определения населения планируемого к проживанию на рассматриваемой территории, его возрастной структуры и соответственно потребности в социальной и иной инфраструктурах, следует выделить несколько групп потенциальных переселенцев. Эти группы отличаются по возрастной и семейной структуре, уровню доходов, социокультурными запросами. Для оценки потенциального населения выделено 6 укрупненных групп:

1. Население крупных городов области, переезжающее на постоянное место жительства в пригородные поселки, в пригородной зоне Иркутска. Основным донором этой категории населения для планируемого жилого комплекса может быть г. Иркутск. В этой группе высока доля людей молодых трудоспособных возрастов, для нее характерна семейная структура городского населения с небольшим размером семьи. В большинстве случаев, такие переселенцы стремятся сохранить работу в крупном городе, но достаточно требовательны к социальной инфраструктуре и дорожной сети.

2. Население областного центра, нуждающееся в приобретении и/или улучшении жилья. Высокие цены на жилье в Иркутске (как на первичном, так и на вторичном рынке жилья) обусловливают, с одной стороны, достаточно высокий спрос на недорогое жилье в удаленных районах (сопоставимых по доступности с планируемым поселком) и формирование широкого рынка аренды жилья. В этой группе высок удельный вес молодежи и молодых семей. Социальная структура и занятость здесь очень разнообразна, но преобладает ориентация на городской образ жизни и городскую же занятость. И хотя значительная часть этой группы в силу различных причин не ориентирована на приобретение жилья, однако, она может быть заинтересована в жилье на условиях длительной аренды.

3. Переселение из северных районов области дают 10-15% переселенцев в Иркутске и его пригородной зоне. Для них в целом характерен более низкий, чем в среднем по области удельный вес населения трудоспособных возрастов высокий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста.

4. Еще одним возможным источником населения является миграционный поток из регионов Сибири и Дальнего Востока. Не смотря на постепенное снижение миграционной привлекательности Иркутска, данный поток в ближайшие годы сохранится. Потенциальным источником населения для поселка может служить поток исходящей миграции из г. Иркутска в иные регионы страны. Отсутствие перспектив жилищного обустройства наряду с другими выталкивающими факторами является одной из важнейших причин миграционного оттока из областного центра.

5. Одной из особенностей Иркутска является специфическая возрастная структура миграционных процессов. Наибольшие миграционные потери приходятся на возрастную группу 25-40 лет. Одной из важных причин выбытия это молодежной группы является отсутствие возможности приобретения жилья либо его стабильной долгосрочной аренды.

Иркутск ежегодно теряет более 200 молодых семей, которые могли бы быть заинтересованы в той или иной форме приобретения жилья. Такие семьи, в основном, двухпоколенны – молодые родители и дети, старшее поколение (бабушки и дедушки) живет отдельно. Для них характерна малодетность: в среднем одна из пяти семей еще бездетна, три семьи имеют одного ребенка, еще одна – двоих.

6. Специфическим источником населения может служить молодежный поток миграции в областной центр. Высокая концентрация в Иркутске учреждений высшего образования обусловливает приток молодежи в возрасте 17-25 лет. Значительная часть этой группы жилищно не обустроена и выходит на рынок аренды жилья, а частично ориентирована на приобретение недорого малогабаритного жилья. Хотя в целом эта группа не может обеспечить высокого платежеспособного спроса на покупку жилья, она, тем не менее, может сформировать устойчивый спрос на длительную аренду, прежде всего, в сегменте малогабаритного жилья.

Предполагается, что при заселении территории, с общей численностью населения около 141 человек, доли названных возрастных групп составят:

- жители областного центра, ориентированные на пригородное проживание – около 10% (14 чел.);

- жилищно не обустроенные жители – около 47% (65 чел.);

- переселенцы из северных районов области – 16% (22 чел.);

- переселенцы из регионов Забайкалья и Дальнего Востока – 14% (20 чел.);

- молодые семьи – до 5% (около 7 чел.);

- студенты – до 8% (более 13 чел.)

Такая группировка позволяет определить примерную возрастную структуру потенциального населения проектируемой территории:

Возрастная группа	%	Численность
Дети до 0-6 лет	7.33%	10
в т.ч.: дети 3-6 лет	4.88%	7
Школьники 7-17 лет	9.77%	13
в т.ч.:
младшие (7-10 лет)	2.44%	3
основная (7-15 лет	7.33%	10
Трудоспособные возраста (16-59/64 лет)	68.25%	98
в т.ч.:
16-23 лет	16.59%	23
16-30 лет	22.19%	31
31-45 лет	18.44%	26
46-59/64 лет	11.03%	15
пенсионный возраст (старше 60/65)	14.65%	20

В соответствии с генеральным планом, новое жилищное строительство в границах проекта предусматривается на свободных от застройки и зеленых насаждений территории Проектом предусматривается размещение 5509.5 м2 жилой площади.

При указанной численности населения в проектируемой застройке равной 141 чел. средняя жилищная обеспеченность составит 38,9 м2 жилой площади на одного жителя.

Средняя плотность населения в границах проектируемой жилой застройки (нетто) составит 352,5 чел./га, средняя плотность застройки (нетто) – 18740.25 м2 общей площади/га.

2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Наряду с жилой застройкой планируется, в том числе и на прилегающих территориях, размещение всех необходимых объектов социального и культурно-бытового назначения, а также крупных социальных, торговых и административных комплексов (Магазины, супермаркеты, торговые центры и т.п., парикмахерские, спортивные и обучающие секции).

Проектом предусматривается обеспечение населения проектируемого жилого образования необходимым комплексом объектов социального и культурно-бытового обслуживания в соответствии с рекомендациями Приложения Ж СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р. Расчет потребности в объектах обслуживания произведен по нормативам для городского населенного пункта на все население проектируемого жилого комплекса (141 чел.).

Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, зрелищные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

Норматив потребности в общеобразовательных школах и дошкольных образовательных учреждениях принят в размере 120 и 64 мест на 1 000 жителей в соответствии со Схемой территориального планирования Иркутского муниципального района и соответственно с учетом того, что часть жителей нового поселка будет пользоваться соответствующими объектами г. Иркутска, а также предусмотренными генеральным планом Марковского городского поселения школой и детским садом на 1500 и 350 мест соответственно, расположенными в непосредственной близости от проектируемой жилой застройки.

Объекты	Единица измерения	Норматив на 1 000 жителей	Требуется на 141 чел.	Предложения по размещению
Дошкольные образовательные учреждения	место	64	9	смежные ЗУ под размещение ДОУ
Общеобразовательные школы	место	120	17	-
Учреждения дополнительного образования	место	12	2	смежные ЗУ под размещение ДОУ
Стационары	койка	14,5	2	-
Поликлиники	Посещений в смену	19,6	3	-
Станции скорой помощи	автомобиль	1 на 10 тыс. жит.	-	-
Учереждения культурно-досугового типа	место	84	12	в жилой застройке смежных ЗУ
Муниципальные библиотеки	тыс. ед. хранения	5,25	1	-
Музеи	объект	1 на 25 тыс. жит.	-	-
Спортивные залы	м2 площади пола	72	10.15	в жилой застройке смежных ЗУ
Плавательные бассейны	м2 зеркала воды	23,6	3,3	-
Спортивные сооружения	м2	20	2.82	-
Магазины	м2 торг. площади	340	47,94	в жилой застройке смежных ЗУ
Предприятия общественного питания	место	40	6	в жилой застройке смежных ЗУ
Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения	Рабочее место	5	1	в жилой застройке смежных ЗУ

Занятость населения так же планируется осуществить на прилегающих промышленных и сельскохозяйственных площадках, а также на предприятиях крупных городов: Иркутск, Ангарск, Шелехов.

В рамках принятой планировочной структуры территории учреждения первичного обслуживания размещаются в жилой застройке, в т.ч. во встроено-пристроенных помещениях.

Объекты культуры и физкультурно-спортивного назначения, группируются в центры обслуживания.

ГЛАВА 3 УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТ

3.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, ТРАНСПОРТ

Рассматриваемая территория расположена вблизи застроенной территории мкр. Юбилейный г. Иркутска и в непосредственной близости от мкр. Березовый Марковского муниципального образования, характеризуется хорошей доступностью по сети автомобильных дорог общего пользования.

Участки связаны дорогой со всеми ближайшими населенными пунктами.

Расстояния от земельных участков в отношении который осуществляется проектирование составляют по существующей дорожной сети:

•	до центра Иркутска – 10,1 км;

•	до застройки г. Иркутска – 0,6 км;

•	до р.п. Маркова – 10,5 км;

•	до г. Шелехова – 21,7 км.

Таким образом, как топология существующей сети дорог общего пользования, так и уровень загрузки сети позволяют обеспечить доступность всех населенных пунктов левобережной части Иркутской агломерации в пределах 1 ч, что удовлетворяет требованиям раздела п. 6.2. Главы 6 СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, т.е. обеспечивается доступность 70 мин для ежедневно приезжающих на работу в город-центр.

Современная улично-дорожная сеть проектируемой территории представлена проселочными и местными дорогами. Главные улицы в районе проектирования, в том числе дорога, выходящая на автодорогу на Мельничную Падь, имеют асфальтобетонное и щебеночно-гравийное покрытие проезжей части. Улицы и дороги не отвечают нормативным требованиям: имеют недостаточную ширину проезжей части 4-6 м, не имеют в большинстве своем капитального покрытия, нет тротуаров и освещения.

Хранение автотранспортных средств осуществляется на территории существующей застройке.

Транспортное обслуживание населённых пунктов осуществляется маршрутным такси №40, сообщением «Госпиталь Ветеранов – Центральный рынок (г. Иркутск)», а также автобусом №456 «р.п Маркова – Центральный рынок (г. Иркутск)», кроме того, в пассажирских перевозках участвуют ведомственный и личный транспорт.

3.2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, ТРАНСПОРТ

В основу проектных решений по организации улично-дорожной сети и транспортного обслуживания территории вошли положения проекта «Внесение изменений в генеральный план Марковского городского поселения Иркутского муниципального района Иркутской области».

Планировочное решение предполагает полное исключение транзитного движения. Связь с местными дорогами осуществляется через выезды с территории проектных районов.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи проектируемой территории с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

В связи с интенсивным строительством на проектируемой территории предусматривается строительство новых улиц и дорог. Внешняя связь будет осуществляться через два выхода на районную автодорогу на Мельничную падь и не предусматривает левых поворотов, что максимально обеспечит безопасность движения между внешним и внутренним автотранспортом. Данная схема движения автотранспорта является не зависимой между транзитным и внутренним транспортом.

Пересечение улиц будет выполнено в перекрестном исполнении, что обеспечит максимально безопасное движение, а именно, соблюдение скоростного режима, преимущественное пересечение перекрестков, отсутствие левых поворотов, безопасное пересечение пешеходов проезжей части.

Проектом предусматривается строительство улиц и дорог, обеспечивающих внутреннюю связь, а также с проектируемыми объектами, коммерческо-делового, спортивного и др. назначения.

Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети:

Размещение парковочных мест общей вместимостью 20 машино-мест;

строительство улиц и проездов местного значения, протяженностью 187 м;

Общая протяженность построенных дорог составит 187 м.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы жилых районов и транзитного транспорта, обеспечивает высокую плотность сети.

Автобусный и автомобильный транспорт

Проектные предложения по развитию пассажирского транспорта предусматривают дальнейшее расширение маршрутной сети. Основным видом общественного транспорта остается автобусный и маршрутный. На расчетный срок проектом предусматриваются размещение дополнительных остановок на пути следования существующих маршрутов общественного транспорта на дороге на Мельничную Падь в обе стороны.

Проектный уровень автомобилизации принят в соответствии c местными нормативами градостроительного проектирования Марковского муниципального образования, утверждённые Решением Думы Марковского муниципального образования от 31.12.2014г. № 32-167/Дгп составляет 350 автомобилей на 1000 жителей.

На территории предусматриваются карманы для автостоянок временного хранения автомобилей из расчета 25% от расчетного числа индивидуального легкового транспорта.

Всего проектом предусматривается строительство гаражей и парковочных мест общей вместимостью 20 машино-мест, в соответствии с показателями СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО», а также ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения». Расчет количества машина-мест представлен в таблице.

№	Наименование	Площадь, м2
Удельная на 1 чел.	Нормативная на расчетную численность	Всего по проекту
1	Парковки гостевые	1,8 м2 на 1 чел.	253,8 (20 м/м)	18 м/м
1.1	В т.ч. парковки для инвалидов	2 м/м

Расчетное количество машино-мест для постоянного хранения индивидуального транспорта соответствует требованиям правил землепользования и застройки Марковского городского поселения Иркутского муниципального района Иркутской области, утвержденных решением Думы Марковского муниципального образования от 19.03.2013 года № 07-39/Дгп (с изменениями, внесенными решением Думы Марковского муниципального образования от 18 августа 2020 года № 43-169/Дгп.);

Предполагая высокую суточную неравномерность (коэффициент суточной неравномерности k=0,15) пиковые потоки (в г. Иркутск в утренний час пик и в обратном направлении в вечерний час пик) составят до 57 авт./ч.

При среднем наполнении автомобиля 1,5 человека пиковый пассажиропоток на индивидуальном автомобильном транспорте оценивается величиной 85 пасс./час.

Исходя из суточной подвижности 2,4 - 2,6 передвижений на одного человека в сутки получим следующие показатели:

общее количество передвижений в сутки – 213;

суммарная величина машинопотока в утренний час пик – 57 авт./час;

величина пассажиропотока в утренний час пик на индивидуальном автомобильном транспорте – 85 пасс. /час.

Съезды и выезды на магистраль предполагается осуществлять через полосы торможения и разгона, исключая принудительное снижение скорости для транзитного транспорта, установку соответствующих знаков.

Рационально обеспечивая транспортом застройку, предотвращая сквозной проезд и пересечение пешеходного пространства сеть местных дорог и проездов подразумевается обустроить со сквозным проездом по северо-восточной части участков проектирования, а также петлеобразные проездами вглубь участков проектирования.

Объекты застраиваемой территории связаны с окружающей застройкой пешеходными аллеями, в основном не пересекающимися автомобильным транспортом.

Непрерывную сеть пешеходных пространств от центра до дворовых пространств многоэтажной застройки, планируется совместить с велосипедным движением, отделив от основных транспортных направлений и сместив от транспортных перекрестков.

Улично-дорожную сеть планируется устраивать с уширением пересечений улиц и устройства на перекрестках площадей с озелененными общественными пространствами (скверами, фонтанами и проч.).

Планировку площадей и примыкающих к ним улиц устраивать, с таким расчетом, чтобы ось улицы (и как следствие, ось визуального кадра) не «уходила в бесконечность», а упиралась в расположенные здесь «знаковые» здания.

Система пешеходных путей трассируется:

а) вдоль улиц и внутренних проездов в виде широких газонов, под которыми идут коммуникации

б) перпендикулярно улицам и внутренним проездам в окружающую лесопарковую зону;

в) перпендикулярно улицам и внутренним проездам к школьным и детским учреждениям;

г) вдоль «зеленых коридоров»; по искусственным холмам «зеленых буферов»;

Пешеходные пути начинаются от сквериков, устраиваемых в местах:

- пересечения внутренних улиц и проездов,

- изгиба внутренних улиц и проездов,

- тупиковых проездов,

- внутри групп жилых домов и т.п.

Вместе с тем, учитывая увеличение количества легкового и общественного автотранспорта, при строительстве жилых домов и общественных зданий вдоль магистралей с интенсивным движением, для защиты от шума предусматривается, где это возможно, широкие улицы с озеленением. Вдоль магистралей необходимо восстановить озеленение, изменить функциональное назначение первых этажей жилых зданий на нежилые, в жилых зданиях использовать дополнительную изоляцию окон. Кроме того, предусмотреть график, регулирующий интенсивность движения транспорта в разное время суток.

Величина прогнозируемого пассажиропотока в утренний час пик на общественном транспорте составит 57 пасс. /час, что позволит осуществлять обслуживание населения автобусными маршрутами.

Это подтверждает и существующее состояние дорожной сети, и проектные предложения позволяют осуществлять обслуживание рассматриваемой территории экспрессными автобусными маршрутами (связь с Иркутском, Шелеховом, р.п. Маркова).

ГЛАВА 4. МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

4.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рассматриваемая в рамках проекта межевания территория земельного участка с кадастровым номером 38:06:010927:244 имеет площадь 0.40 га.

4.2 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Проектом межевания определяется местоположение образуемых земельных участков в постоянное и временное пользование.

Границы образуемых земельных участков определены исходя из проекта планировки территории и проекта межевания территории и приведены на Чертеже межевания территории.

Характеристики образуемых земельных участков и размещаемых на них объектов капитального строительства отражены в ведомости границ образуемых земельных участков.

Этапы освоения земельных участков в границах проектирования, а также этапом проектирования и возведения объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур отражены на Чертеже межевания территории, в ведомости этапов разработки и состава планировочных районов земельных участков и в ведомости этапов возведения и состава жилых зданий и сооружений.

Ведомость этапов разработки и состава планировочных районов

Рассматриваемая территория представлена единственным земельным участок с кадастровым номером 38:06:010927:244, площадью 0.40 га. и предполагает возведение на территории земельного участка нескольких блок-секций многоэтажных жилых домов общей площадью 7496.1 м2 c общей площадью квартир 5509.5 м2. – на расчетную численность 141 жителей. Освоение участка будет произведено единым этапом.

№ п/п	Этап разработки	Площадь, га	Кадастровые номера земельных участков	Территориальная зона (Состав зона)	Характеристики
1	I	0.40	38:06:010927:244	МНОГОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (от 9 этажей)	кв. м.	7496.1

Ведомость этапов возведения и состава жилых зданий и сооружений

№	Наименование	Колличество этажей	Общая жилая площадь, м2	Общая площадь адм. помещ., м2	Общая площадь здания, м2
Надзем.	Подзем.
1 этап строительства
1.1	Блок-секция	9	1	2754.75	-	3748.05
1.2	Блок-секция	9	1	2754.75	-	3748.05
ИТОГО	5509.5	-	7496.1

Красные линии

Проектом планировки и межевания не предполагается установление новых или корректировка уже существующих красных линии.

В составе графических материалов проекта планировки и проекта межевания территории отражены красные линии, утвержденные в составе проекта планировки и проекта межевания в границах земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010927:99, 38:06:010927:107, 38:06:010927:240, 38:06:010927:241, 38:06:010927:231, 38:06:010927:232, 38:06:010927:233, 38:06:010927:234, 38:06:010927:235, 38:06:010927:236, 38:06:010927:237, 38:06:010927:238, 38:06:000000:8548, 38:06:010927:239, расположенных в р.п. Маркова Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области (утвержден Постановлением администрации Марковского муниципального образования № 53 от 16.01.2020г)

ГЛАВА 5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

5.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Проектируемая застройка расположена на территории, имеющей уклон с перепадом высот 15 м.

На территории застройки предусматривается централизованная сеть хозяйственно-противопожарного водоснабжения.

По степени обеспеченности сети относятся к 1 категории.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды, горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14), а также местные нормативы градостроительного проектирования Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области от 01.08.2017 года 063-17-МНГП-ОМ-К2.

Максимальный суточный расход определен исходя из количества жителей, степени благоустройства районной жилой застройки и нормы водопотребления на 1 жителя.

Расчетная норма водопотребления принята с учетом приготовления горячей воды из холодной.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 20% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расход воды на наружное пожаротушение определен по СП 8.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» и, учитывая этажность застройки и число жителей в поселении, составляет 25 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров - 2.

Максимальный расход на внутреннее пожаротушение определен по СП 10.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод» для общественных и вспомогательных зданий и, учитывая степень огнестойкости, категорию производства, строительный объем, составляет 5 л/с в две струи.

Расход воды на хозяйственно-питьевые, производственные нужды составляет 29.09 м3/сут.

Расход воды на пожаротушение составляет 3.36 л/с.

Подключение сетей водоснабжения предполагается осуществлять от существующих сетей в границах площадки строительства квартала «Ботаника», со смежных участков.

На площадку приходит два водовода диаметром 225 мм.

На территории застройки проектируется комбинированный водопровод.

Переход через автомобильную дорогу выполняется закрытым способом.

Сети проектируются из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001 с установкой колодцев из сборных железобетонных элементов.

Для обеспечения наружного пожаротушения на сети в колодцах предусматривается установка пожарных гидрантов.

5.2 ВОДОТВЕДЕНИЕ

На площадке застройки предусматривается сеть бытовой канализации.

Расчетные расходы для хозяйственно-бытовых стоков определены в соответствии с СП 32.13330.2012 "Канализование. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", а также согласно положениям местных нормативов градостроительного проектирования, Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области от 01.08.2017 года 063-17-МНГП-ОМ-К2 в части удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевое водопотребления в населенных пунктах на одного жителя и по итогу составляют 29.09 м3/сут.

Бытовые и близкие к ним хозяйственно-фекальные стоки самотеком поступают во внутриплощадочные сети, затем собираются межквартальными сетями в магистральный коллектор и транспортируются на канализационную насосную станцию на территории г. Иркутска.

Сети самотечной канализации монтируются из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб «Корсис» с установкой колодцев из сборных железобетонных элементов, сети напорной канализации проектируются из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001.

Подключение сетей водоснабжения предполагается осуществлять от существующих сетей в границах площадки строительства квартала «Ботаника», со смежных участков.

5.3 ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Принимается единая система канализации ливневых и хозяйственно-фекальных вод.

Развитие ливневой канализации тормозится из-за значительных капиталовложений в результате больших расчетных расходов. Диаметры трубопроводов ливневой канализации в 2-5 раз превышают диаметры хоз. фекальной канализации. Строительство насосных станций ливневой канализации также связано большими капитальными затратами. Поэтому при разработке данной схемы основной целью было, по возможности, определить систему ливневой канализации, работающей в самотечном режиме.

Дождевые стоки по придорожным лоткам поступают в дождеприемники сборного коллектора.

Коллектор проходит вдоль пониженной части застройки и далее, пройдя очистные блочные сооружения, стоки сбрасываются в систему канализации г. Иркутска.

Сети самотечной дождевой канализации монтируются из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб «Корсис» с установкой колодцев из сборных железобетонных элементов, сети напорной канализации проектируются из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001. Дождеприемные колодцы проектируются с отстойной частью.

Устройство сети ливневой канализации предполагается осуществлять с учетом существующего ливневого коллектора в границах площадки строительства квартала «Ботаника», на смежных участках и предполагает строительство системы коллекторов диаметром 600 мм со сбросом ливневых стоков с существующую сеть дождеприемников.

5.4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение проектируемой территории в районе р.п. Маркова осуществляется сетей ОАО «Байкальская энергетическая компания», с непосредственным подключением к сетям многоэтажных потребителей и подключением через Центральные тепловые пункты потребителей в зонах многоэтажной застройки.

Схема тепловых сетей от точки подключения до ЦТП – двухтрубная тупиковая, от ЦТП до потребителей – четырехтрубная закрытая независимая.

Прокладка тепловых сетей осуществляется:

а) по территории застройки - в непроходных, сборных железобетонных каналах;

б) переход под автомагистралью – в проходном канале.

В ЦТП устанавливаются:

а) узлы учета тепловой энергии;

б) регулятор перепада давления, который поддерживает постоянный перепад для стабильной работы ЦТП;

в) теплообменник для подключения системы отопления;

г) теплообменник для подключения системы горячего водоснабжения;

д) циркуляционные насосы на систему отопления;

е) погодоведомый электронный регулятор температуры с комплектом датчиков;

ж) регулирующие седельные клапаны с электроприводом;

з) мембранные расширительные баки в контуре системы отопления.

У потребителей, подключенных от ЦТП, в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) устанавливаются:

а) узлы учета тепловой энергии;

б) балансировочные клапаны.

У потребителей, подключенных напрямую, в индивидуальных тепловых пунктах устанавливаются:

а) узлы учета тепловой энергии;

б) регулятор перепада давления, который поддерживает постоянный перепад для стабильной работы ИТП;

в) теплообменник для подключения системы горячего водоснабжения;

г) циркуляционные насосы на систему отопления;

д) погодоведомый электронный регулятор температуры с комплектом датчиков;

е) регулирующие седельные клапаны с электроприводом;

ж) предохранительные клапаны на вводе для защиты от перепадов давления, превышающих расчетные.

Трубы для прокладки принимаются стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78* технические требования по ГОСТ 8731-74 предизолированные. Материал труб – сталь 10 ГОСТ 1050-88*.

Антикоррозионное покрытие трубопроводов - комбинированное ТУ 5775-004-17045751-99:

а) 2 слоя мастики «Вектор-1025»;

б) 1 слой мастики «Вектор-1214».

Тепловая изоляция трубопроводов – пенополимерминеральная (ППМ) по ТУ 4937 – 002 – 64880748 – 2010.

Общие тепловые нагрузки приведены в следующей таблице.

Потребители	Часовой расход, Гкал/час
Отопление и вентиляция	Горячее водоснабжение	Всего
Жилой фонд	0.251	0.198	0.449

Перспективные нагрузки рассчитаны в соответствии с п.5.2. СП 31.13330.1012 (СП 31.13330.1016) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Нормы расхода воды потребителями приняты по таблице А2, СП 30.13330.2012 и п.5.2 в. СП 124.13330.2012, а также по данным местных нормативов градостроительного проектирования Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области от 01.08.2017 года 063-17-МНГП-ОМ-К2, исходя из значений удельных расходов на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение проектируемого жилого фонда.

Подключение сетей теплоснабжение предполагается осуществлять от существующих в границах площадки строительства квартала «Ботаника», со смежных участков сетей теплоснабжения.

5.5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

5.5.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Проект выполнен в соответствии с проектными решениями, принятыми в Схеме территориального планирования.

Электроснабжение осуществляется от Иркутской энергосистемы.

К основным потребителям электроэнергии относятся жилье и коммунально-бытовые потребители.

Расчетная потребляемая мощность составит – 200.98 кВт

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Расчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению, и выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), раздел 2, с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94», с учетом СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий») и с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области от 01.08.2017 года 063-17-МНГП-ОМ-К2 исходя из укрупненного показателя электропотребления

5.5.2 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10 кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов, питающих подстанции.

По надежности электроснабжения потребители относятся к II категории.

Электроснабжение потребителей предполагается выполнить от существующих сетей НовоИркутской ТЭЦ, мощностью 2х40 мВа, питание которой предлагается выполнить от существующей двух цепной ВЛ-220 кВ, с учетом пропускной способности ВЛ-220 кВ.

Для распределения электроэнергии к потребителям предлагается подключение к ранее установленным на площадке строительства квартала «Ботаника», на смежных участках трансформаторных подстанций напряжением 10/0.4 кВ.

Кабели принять с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением не менее 150мм2 от РП-10 кВ до ТП и сечением 300, 400 мм2 от ГПП до РП-10 кВ.

Наружное электроосвещение территории выполняется светильниками с лампами со светодиодами на металлических опорах. Сеть наружного освещения - кабельная. Управление наружным освещением централизованное.

Телефонная плотность для жилого сектора составит 1 телефон на 80-100 кв.м.

5.6 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

5.6.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Одной из важнейших задач охраны окружающей среды является санитарная очистка территории, обеспечивающая нормативный уровень санитарно-гигиенического состояния территории.

По видам образующиеся отходы можно разделить следующим образом: ТКО, промышленные отходы, картон, смет с дворовых территорий, ветки, негабаритные отходы.

Преобладающая часть ТКО складируется на городском полигоне, расположенном на 7 км Александровского тракта. Часть ТКО размещается на свалке в районе пос. Маркова.

Сбор и доставку отходов осуществляют предприятия, специализирующихся на сборе и транспортировке ТКО.

Незначительная часть ТКО поступает в качестве сырья на переработку в ОАО «Алтайкровля» и ОАО «Селенгинский ЦКК».

Сбор и удаление отходов ведется по планово-регулярной системе, включающей:

-ежедневную уборку территории;

-организацию временного хранения отходов;

-ежедневный сбор (объезд) ТКО и вывоз отходов с территории домовладений, общественных объектов и различных учреждений;

-ежедневной очисткой контейнеров, установленных на контейнерных площадках.

Уборка улично-дорожной сети производится специализированным предприятием.

На территории проектируемого участка предполагается организация контейнерной системы сбора ТКО из баков емкостью 0,75 м3

Уличной уборкой в периоды с положительной температурой предусматривается подметание, полив и мойка улиц. В периоды с отрицательной температурой производится уборка свежевыпавшего снега и уплотненного с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Удаляемый снег с дорожных покрытий вывозится самосвалами на городской полигон.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий предприятий, вывозятся транспортом строительных организаций.

Механизированная уборка ТКО ведется современными большегрузными мусоровозами на базе автомашин КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ИСУДЗУ ФОРВАРД и др.

5.6.2 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

В связи с проектируемым жилищным строительством, ростом численности населения, расширением и строительством объектов общественного назначения, предполагается увеличение объемов ТКО (из расчета 1.4 м3/чел. в год) и ориентировочно составит около 194.4 м3/год на расчетный срок.

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению коммунальных отходов традиционными методами. Использование мусопроводной системы в возводимых жилых зданиях не предусматривается.

На территории проектируемого участка планируется размещение специализированных площадок под мусоронакопительные контейнеры (емк.0.75м3). При использовании контейнеров на колесах проезды, по которым перемещаются контейнеры, должны иметь ровное дорожное покрытие. Уклоны и подъемы не должны превышать 8%.

В соответствии с СанПиНом 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» п.2.2.4 «несменяемые» металлические контейнеры для временного хранения ТКО в летнее время должны промываться водой не реже одного раза в 10 дней. Регулярное мытье является обязанностью жилищно-эксплуатационных предприятий, которые согласуют со службой Роспотребнадзора место и способ обработки контейнеров.

В жилой застройке с точки зрения охраны воздушного бассейна и снижения уровня шума предпочтительнее применять мусоровозы с бензиновым двигателем и машины, имеющие более высокие маневренные качества.

Для укрупненных расчетов предполагаемых объемов ТКО, необходимого количества контейнеров, мусоросборного транспорта использованы рекомендательные нормативы, приведенные в справочнике «Санитарная очистка населенных мест». М.,Стройиздат, 1990г. и «Рекомендациях по определению норм накопления коммунальных отходов для городов РСФСР» М, 1982г, нормы накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Иркутска (пост. мэра г. Иркутска от 27.12.2004г. № 031-06-2687/4), а также СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 1994г.

Ориентировочная потребность в специальном транспорте для санитарной очистки

территории

№ п/п	Назначение транспорта	Ед. изм.	Количество на расчетный срок
1	Мусоровозы	маш.	1
2	Уборочные (поливомоечные, подметательно-уборочные, песко-разбрасывающие, снегопогрузчики и др.)	маш.	1
3	Малогабаритные тротуароуборочные машины	маш.	1
4	Мусоросборные контейнеры	Ед.	2

Расчет произведен из расчета 10 машин на 100 тыс. жителей, уборочные – 60 машин на 1 млн. м2 площади покрытия, малогабаритные тротуароуборочные – 25 машин на 1 млн. м2 площади покрытий.

5.7 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Настоящий раздел проекта разработан на основании документов, перечисленных в разделе «Общая пояснительная записка».

Конструктивные решения выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

– СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

– СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования;

– СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2).

Строительные нормы и правила и ряд другой нормативных и методико-рекомендательных документов.

Согласно «Карты современного геологического состояния территории г. Иркутска» составленной «Институтом земной коры» ИНЦ СО РАН, проектируемая территория расположена на третьей надпойменной террасе.

Грунты, слагающие территории средне и слабоустойчивые. В грунтовых массивах присутствуют лессовые грунты, характеризующиеся просадочностью, набуханием, текучестью.

ГЛАВА 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общие сведения по территории проектирования

Территория проектирования, планируемая для комплексного освоения в целях жилищного строительства, граничит:

- с северной стороны – Свердловский район г. Иркутска;

- с западной стороны – планировочный элемент «Березовый»;

- с юго-восточной и южной сторон – мкр. Березовый.

Рассматриваемая территория представлена единственным земельным участок с кадастро-вым номером 38:06:010927:244, площадью 0.40 га.

Перепад высот территории составляет 15 м.

Рассматриваемая территория не входит в границы охранных зон памятников истории и культуры.

В настоящее время участок не занят капитальными и некапитальными строениями.

ПРИДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Экологическое условия территории, планируемой для комплексного освоения в целях жилищного строительства, остаются мало изученными в силу отсутствия стационарных пунктов наблюдения.

Наблюдения за климатическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами окружающей среды проводит Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Ближайшие метеорологические станции находятся в населенных пунктах: Иркутск, Ангарск, Баклаши. Метеорологические параметры, такие как средняя и максимальная температура воздуха, повторяемость и направление ветра и штилей в %, среднегодовая роза ветров, скорость ветра, высота снежного покрова приведены по данным Иркутского ЦГМС-Р.

Данные по гидрологической изученности и фоновым концентрациям вредных веществ в атмосферном воздухе в районе территории планируемой застройки приведены по данным Иркутского ЦГМС-Р.

Данные по исследованию атмосферного воздуха, исследованию почвы по санитарно-токсилогическим и паразитологическим показателям, радиационного состояния приведены по результатам исследования проведенными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

Климатические характеристики

Природно-климатические условия территории, планируемой для комплексного освоения в целях жилищного строительства, характеризуются высокими показателями суровости климата.

Наиболее важными факторами формирования климата является западный перенос воздушных масс и влияние континента. Взаимодействие двух противоположных факторов придает циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией быструю смену циклонов и антициклонов, способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. Характерной чертой является преобладание циклонического типа погоды в течение всего года и, особенно, в переходные периоды.

Ветровой режим над рассматриваемой территорией большую часть года преобладают северо-западные воздушные течения. Средняя годовая скорость ветра составляет 2,3 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 1,6-3,0 м/с (таблица …). Наименьшие значения скорости ветра наблюдаются в основном в декабре-феврале, усиление скорости ветра отмечается в мае-июне. Максимальная скорость ветра составляет 21 м/с, с учетом порывов 28 м/с. Число штилевых дней составляет 10% от общего числа дней с ветром в году. Больше всего дней со штилем отмечается в зимний период.

Направление ветра	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль	Месяц
Повторяемость Направление Ветра, %	6	6	14	28	5	3	13	25	10	год

Рисунок – Повторяемость направления ветра. Метеостанция Иркутск

Таблица – Повторяемость направления ветра штилей. Метеостанция Иркутск

В процентах

Месяц	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
Январь	6	10	21	31	2	1	8	21	18
Февраль	5	6	18	37	4	2	7	21	11
Март	6	4	15	33	5	2	9	26	6
Апрель	6	3	8	29	5	3	13	33	4
Май	6	3	8	28	6	4	15	30	4
Июнь	5	2	10	31	8	5	15	24	7
Июль	5	3	9	28	7	6	19	23	9
Август	4	4	12	27	8	5	19	21	9
Сентябрь	5	5	14	25	5	4	17	25	10
Октябрь	5	6	16	30	4	3	12	24	8
Ноябрь	6	10	19	22	2	2	12	27	11
Декабрь	8	14	22	17	1	1	11	26	20
Год	6	6	14	28	5	3	13	25	10

Таблица – Средняя месячная и годовая скорость ветра. Метеостанция Иркутск

В метрах в секунду

Месяц	Год
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1,9	2,3	2,6	3,0	3,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,3	2,1	1,6	2,3

Таблица – Максимальная скорость и порыв ветра. Метеостанция Иркутск

В метрах в секунду

Месяц	Год
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
скорость
16	15	20	20	21	16	12	17	19	17	20	15	21
порыв
25	27	24	27	28	24	23	23	20	26	23	27	28

Абсолютный минимум температуры воздуха минус 50,00С, абсолютный максимум 36,00С. Переходные сезоны года кратковременны и характеризуются большими суточными амплитудами температуры воздуха. Многолетняя средняя годовая температура воздуха, имеет отрицательное значение (минус 0,90 С).

Холодный период года со среднесуточной температурой воздуха ниже 0°С наступает в октябре. Интенсивное радиационное выхолаживание в условиях развитого сибирского антициклона приводит к тому, что уже в третьей декаде декабря устанавливаются морозы ниже минус 20°С и удерживаются до середины февраля. В наиболее холодном месяце - январе средняя месячная температура опускается до минус 26,6°С.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 101 день. Средняя дата первого заморозка 09.09, поздняя 04.10.

Средняя температура воздуха в июле достигает плюс 17,6°С, средняя максимальная плюс 24,7°С, абсолютный максимум плюс 36,0°С.

Годовое количество осадков, распределяется по временам года неравномерно. В летне-осенний период (апрель-октябрь) выпадает 84% от годовой суммы.

Таблица – Средняя месячная и годовая температура воздуха. Метеостанция Иркутск

В градусах Цельсия

Месяц
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
-26,6	-18,1	-9,4	1,0	8,5	14,8	17,6	15,0	8,2	0,5	-10,4	-18,4
Примечание – Средняя за год – минус 0,9°C; абсолютный минимум за год – минус 50 C; абсолютный максимум за год плюс 36°С. \

По данным метеостанции расчетная температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 составляет минус 40,0°С, обеспеченностью 0,92 составляет минус 38°С. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 составляет минус 38°С, обеспеченностью 0,92 составляет минус 36°С.

Средняя температура отопительного периода (период со средней суточной t 8С) составляет минус 8,5°С, продолжительность отопительного периода при средней t 8,0 С составляет 240 дней.

Температура воздуха теплого периода, обеспеченностью 0,95 составляет 21,8 С, обеспеченностью 0,98 составляет 25,6°С.

Барометрическое давление в теплый период года по метеостанции составляет 955 гПа.

Таблица – Средние даты наступления заморозков и продолжительность безморозного периода. Метеостанция Иркутск

Дата последнего заморозка	Дата первого заморозка	Продолжительность безморозного периода, дни
средняя	ранняя	поздняя	средняя	ранняя	поздняя	средняя	наим.	наиб.
30.05	12.05	23.06	09.09	19.08	04.10	101	70	134

Осадки. Средняя многолетняя сумма осадков равна 466 мм по метеостанции. Наибольшее месячное количество осадков приходится на август и составляет101 мм, наименьшее количество – на февраль и равно 10 мм.

Жидкие осадки составляют порядка 71%, твердые около 21% и смешанные – 9 % общего количества осадков.

Для характеристики осадков использованы данные наблюдений, приведенные к показаниям осадкомера и с учетом поправок на смачивание.

Таблица – Месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание. Метеостанция Иркутск

В миллиметрах

Месяц
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
14	10	11	19	35	71	101	88	50	26	21	20
XI – III	IV – X	Год
76	390	466

Таблица – Месячное и годовое количество твердых, жидких и смешанных осадков. Метеостанция Иркутск

В миллиметрах

Вид осадков	Месяц	Год
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ж	3	22	70	101	87	38	7	328
Т	14	10	11	8	2	2	10	21	20	98
С	0	8	11	1	1	10	9	0	40
Примечание – Ж – жидкие осадки, Т – твердые осадки, С – смешанные осадки.

Влажность воздуха. Среднее годовое значение относительной влажности воздуха составляет 72 %. Наиболее высокие значения относительной влажности воздуха в холодное время года приурочены к декабрю и составляют 84 %. К апрелю-маю - наиболее сухому периоду - относительная влажность понижается до 55 %

Таблица– Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха. Метеостанция Иркутск

В процентах

Месяц	Год
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
80	74	67	59	55	66	74	78	78	74	80	84	72

Рисунок - Годовой ход метеорологических элементов (температура). Метеостанция Иркутск

Рисунок-Годовой ход метеорологических элементов (Осадки). Метеостанция Иркутск

Рисунок - Годовой ход метеорологических элементов (Ветер). Метеостанция Иркутск

Таблица– Средние значения годового хода метеорологических элементов.

Метеостанция Иркутск

Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Средняя месячная температура воздуха	-26,6	-18,1	-9,4	1,0	8,5	14,8	17,6	15,0	8,2	0,5	-10,4	-18,4
Месячная сумма осадков	14	10	11	19	35	71	101	88	50	26	21	20
Средняя месячная скорость ветра	1,9	2,3	2,6	3,0	3,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,3	2,1	1,6

Атмосферные явления

Туманы. Туманы наблюдаются в течение всего года (с минимумом в 0,4 дня в апреле). В среднем за год может отмечаться до 84 дней с туманом в районе метеостанции.

Таблица– Среднее многолетнее число дней с туманом. Метеостанция Иркутск

Месяц	Год
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
16	10	3	0,4	1	2	4	7	7	5	10	19	84

Метели. Метели наиболее часто наблюдаются с ноября по январь. В среднем за год метели могут наблюдаться 10 дней (метеостанция Иркутск)

Таблица– Среднее многолетнее число дней с метелью. Метеостанция Иркутск

Месяц	Год
IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
0,8	2	2	2	1	1	1	0,2	10

Грозы. Среднее за год число дней с грозой составляет 16. Наиболее часто грозы наблюдаются в июле (6 дней). Среднее многолетнее число дней с грозой за год по метеостанции – 16.

Таблица – Среднее многолетнее число дней с грозой. Метеостанция Иркутск

Месяц	Год
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
0,2	0,8	4	6	4	0,8	16

Град. В среднем за год наблюдается 0,08 дней с градом. Среднее многолетнее число дней с градом за год по метеостанции – 1,0.

Таблица – Среднее многолетнее число дней с градом. Метеостанция Иркутск

Месяц	Год
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
0,04	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,04	1,0

Гололедно-изморозевые образования. К гололедно-изморозевым образованиям относятся гололед, изморозь, налипание мокрого снега и отложения замерзшего снега.

Гололед – это слой плотного льда (матового или прозрачного), нарастающего на поверхности земли и на предметах преимущественно с наветренной стороны, от намерзания капель переохлажденного дождя или мороси. Обычно наблюдается при температурах воздуха от 0 до минус 3оС, реже при более низких.

Изморозь – отложение льда на деревьях, проводах и т.п. при тумане в результате сублимации водяного пара (кристаллическая) или намерзания капель переохлажденного тумана (зернистая).

В таблице приведены характеристики гололедно - изморозевых образований.

Таблица – среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка.

Метеостанция Иркутск

Явление	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	Год
Гололед	0,07	0,03	0,03	0,03	0,2
Зернистая изморозь	0,07	0,07	0,1
Кристаллическая изморозь	0,03	0,4	7	16	12	4	0,3	40
Мокрый снег	0,03	0,3	0,2	0,1	0,4	0,07	1
Сложное отложение
Все виды обледенения	0,1	0,8	7	16	12	4	0,3	0,4	0,1	41

Геология и рельеф

Территория, планируемой для комплексного освоения в целях жилищного строительства, расположено на древней Сибирской платформе, на границе её краевого прогиба, докембрийской складчатой области, занята юрскими песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Отложения представлены лессовидными суглинками и супесями, подверженными размыву. Они представлены элювиально-делювиальными образованиями на водоразделах и аллювиальными отложениями в долинах рек и понижениях.

Территория пригодна для ведения сельского хозяйства и жилищного строительства.

Атмосферный воздух

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на расматриваемой терртории не проводится, можно предположить, что ожидаемое воздействие на атмосферный воздух возможно от котельных, НИ ТЭЦ, а также автотранспорта, проезжающего по федеральной автодороге на Мельничную падь, Возможно наличие таких загрязняющих веществ, как пыль, диоксиды азота и серы, железо, медь, цинк.

Согласно информации ГУ Иркутский ЦГМС-Р, на территории планируемой для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в качестве фоновых концентраций загрязняющих веществ, следует принимать следующие значения, мг/м3: взвешенные вещества-0,14; диоксид азота-0,056; оксид углерода-1,8; диоксид серы-0,011; сероводород- 0,004.

Указанные концентрации загрязняющих веществ не превышают ПДК для населенных мест, установленных Минздравсоцразвития России.

По результатам иследований проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», концентрация диоксида серы составляет 0,09-0,27мг/м3, диоксида азота 0,003-0,71 мг/м3, формальдегида 0,011-0,028 мг/м3, оксида углерода 0,3-1,6 мг/м3, взвешенных веществ <0,26 мг/м3, ртути <0.003 мг/м3.

Оценка радиационной, санитарно - токсилогической и паразитологической обстановки

Исследования на данной территории по оценке радиационной санитарно - токсилогической и паразитологической обстановки было проведено ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области». Оценка состояния территории производилась путем отбора проб, в нескольких точках рассматриваемой площадки, с последующем проведением лабораторных исследований.

По результатам проведенных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» установлено: почвы по санитарно - токсилогическим и паразитологическим показателям соответствуют СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; радиационные исследования по мощности эквивалентной дозы гамма излучения соответствуют СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009».

Растительность тесно взаимодействует с абиотическими компонентами: водой, почвой, воздухом и участвует в поддержании равновесия всей геосистемы.

В структуре элементов природного комплекса растительность выполняет такие важные специфические для нее функции как санитарно-гигиенические, декоративно-планировочную и рекреационную, в итоге формируя экологическую среду для благоприятного проживания населения. Основным рекреационным компонентом растительности является лес. Кроме лесов, обеспеченность жителей озелененными территориями дополняется компонентами «внутригородской системы озеленения». В целом, эти составляющие формируют, так называемый «зеленый фонд города» или другого поселения людей.

К сожалению, на протяжении длительного периода не проводились исследовательские работы по изучению и оценке состояния растительности даже в городских поселениях Иркутской области. Что касается сельских поселений, то работа в данном направлении не проводится вообще.

Воздействие антропогенной деятельности на сельскохозяйственные и садовые растения технические культуры и леса проявляется в нарушении их жизнедеятельности, развитии, заболеваемости, т.е. в конечном итоге на здоровье растений. Растительность может эффективно выполнять свое предназначение при условии ее достаточности для поселения, надлежащим за ней уходом и допустимой нагрузки антропогенного воздействия. Поэтому одним из интегральных показателей экологического благополучия объектов окружающей среды является состояние растительности.

Основными отрицательными факторами, воздействующими на состояние зеленых насаждений, являются: а) загрязнения окружающей среды (воздух, водные объекты, почва), б) изменения гидрологического режима (уровень и состав грунтовых вод); в) рекреационная деятельность населения (в основном вытаптывание).

Воздействие этих факторов приводит к подрыву устойчивости биоцинозов и заболеванию деревьев от разных возбудителей. Поскольку в сельских поселениях Иркутского района, как правило, загрязнение атмосферного воздуха выражено слабо, то основным фактором негативного антропогенного влияния на растительность может явиться рекреационная нагрузка: уплотнение и вытаптывание почв и вследствие этого их обеднение питательными веществами и как следствие слабая репродуктивность (самовосстановление) растительности.

Рекреационная способность территории, удовлетворять потребности людей в отдыхе на природе с условием сохранения привлекательности ландшафтов и гарантией устойчивой репродуктивности экосистемы, достигается путем определения допустимой рекреационной нагрузки. Допустимая рекреационная нагрузка выражается в количестве людей, одновременно пользующихся единицей площади территории, или в размерах территории, отнесенных к годовому количеству человеко-дней, выделяемому жителям для загородного отдыха (Н.В.Маслов – Градостроительная экология, М., 2003г.).

Допустимой рекреационной нагрузкой, в соответствии с данными А.Г. Большакова (приводится по материалам ОАО «Иркутскгражданпроект») являются следующие показатели:

- на луга – 1-2 чел/га – 570 – 1 140 человек;

- на горнотаежные ландшафты склонов гор – 2-3чел/га – 2 500 человек;

Лимитирующим показателем в данной местности является допустимая нагрузка на луга – 570 – 1 140 человек.

Древесно-кустарниковая растительность на территории, планируемой для комплексного освоения в целях жилищного строительства, представлена ограниченно и не подлежит сохранению, большая часть участков покрыта смешанным лесом из сосны и березы.

Проектом планировки предполагается создание и дополнение искусственными озелененными зелеными коридорами, проходящими от периферийных зеленых массивов до цветочных клумб и газонов сверхплотного общественного центра.

Система зеленых насаждений

При строительстве планируется создание комплекса – сада, это особый вид планировки с большим количеством зеленых насаждений, под зеленые насаждения на магистралях и главных улицах значительная часть (от 25% до 50%) отводится под газоны и древесные насаждения.

При проектировании системы озеленения комплекса – сада приняты следующие цели:

- создание комфортной и благоприятной городской среды с помощью озеленения улиц, площадей, жилых кварталов;

- создание зеленых открытых общественных пространств для прогулок и отдыха жителей (парков, скверов, бульваров);

- вовлечение элементов природного каркаса территории в пространственно-планировочную композицию комплекса.

Проектируемая система озелененных территорий города решает задачу по формированию целостной системы озелененных территорий комплекса.

Зелёный фонд комплекса будет представлен системой озеленения, которая включает в себя:

1.Зелёные территории общего пользования – самые крупные планировочные элементы городского озеленения – парки, скверы, участки естественного леса, предназначенные для отдыха всего населения города.

2.Зелёные насаждения ограниченного пользования включают озелененные территории внутри кварталов жилой застройки, озеленение территорий школ, детских садов, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения, культурно-просветительных учреждений. Озелененные территории ограниченного пользования предназначены для повседневного отдыха жителей города. Этот вид озеленения создает комфортные условия в жилых кварталах, улучшает атмосферу и является важным элементом декоративного оформления города, улучшает эстетическое качество и санитарно-гигиенические условия жилой застройки.

3. Зеленые насаждения специального назначения включают озелененные территории магистральных улиц, в защитной полосе автомобильных дорог и территории санитарно-защитных зон.

Важным элементом системы озеленения города является озеленение территории санитарно-защитных зон. Озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий имеет целью: уменьшение влияние вредных выбросов (пыли, газов, вредных веществ); оздоровление окружающей среды благодаря выравниванию температуры и влажности воздуха; защиту промышленных предприятий и жилых кварталов от ветра.

Зелёная зона.

Территориальная организация зелёных зон должна предусматривать разделение на лесопарковую и лесохозяйственную части, выделение мест отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающее выполнение оздоровительных и природоохранных функций леса согласно ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Охрана и рациональное использование лесов зелёных зон городов».

Размеры зелёных зон и лесопарковых частей в них определяются по нормативам, предусмотренным ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зелёных зон городов» в зависимости от численности населения, природоклиматической зоны и лесистости территории.

Система зеленых насаждений - это взаимоувязанное, равномерное размещение городских насаждений, функциями которых являются улавливание, связывание и нейтрализация потенциально опасных физико-химических элементов и соединений, а также существенное ослабление других негативных последствий городской среды. Особое значение при проектировании будет уделено правильному подбору видового состава и грамотной пространственной организации зеленых насаждений.

Растительность обладает большим разнообразием форм, цвета и фактуры. Шаровидные, пирамидальные, плакучие и многие другие формы деревьев и кустарников, богатейшая палитра окраски листьев, цветов и стволов при шероховатой, гладкой, блестящей или матовой их фактуре - все эти декоративные свойства растений открывают широчайшие возможности для использования насаждений как одного из средств решения ландшафтной архитектуры города.

В пригороде и парках планируются виды местной дендрофлоры, в том числе хвойные – ель обыкновенная, сосна обыкновенная, пихта сибирская, лиственница сибирская, кедр сибирский.

При проектировании зеленых насаждений в первую очередь будет учитываться их газозащитная роль, которая определяется степенью их газоустойчивости.

Газоустойчивые насаждения: вяз, ель колючая, ива древовидная, клен ясенелистый, осина, тополь (берлинский, бальзамический, канадский и черный), яблоня сибирская, акация желтая, боярышник сибирский, вишня дикая, калина обыкновенная, смородина черная, сирень обыкновенная

Среднегазоустойчивые насаждения: береза повислая, вяз обыкновенный, лиственница сибирская, можжевельник казацкий, дуб черешчатый, жимолость татарская, ива плакучая, клен остролистный, тополь пирамидальный, черемуха обыкновенная, яблоня лесная.

Создание зеленых насаждений будет способствовать улучшению микроклимата и состояния атмосферы в городе (очистке воздуха, понижению температуры в жилых кварталах, снижению уровня пыли в атмосфере). Участки зеленых насаждений, отдельно стоящие деревья и кустарники, газоны и цветники, расположенные на городских магистралях и площадях, будут играть огромную планировочную роль, подчеркивая наиболее ответственные элементы архитектуры.

Применение ландшафтной архитектуры поможет сделать поселение уютным, менее прямолинейным и жестким, более нарядным, с выразительными ансамблями, разнообразным и четко выраженным силуэтом, где жилые и общественные здания гармонично будут сочетаться с открытыми пространствами парков, садов, скверов, бульваров и других видов озелененных участков, образующих в своей совокупности систему зеленых насаждений города.

6.2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ

Обустройство и эксплуатация промышленно-хозяйственных объектов в целом являются экологически опасными видами работ и сопровождаются неизбежным техногенным воздействием на объекты природной среды:

- химическим загрязнением почв, грунтов, горизонтов подземных вод, поверхностных водоемов и водотоков, атмосферного воздуха;

- физическим нарушением почвенно-растительного покрова, грунтов зоны аэрации, природных ландшафтов на площадках и по трассам линейных сооружений (дорог);

При освоении территории, планируемой для комплексного освоения в целях жилищного строительства и эксплуатации участка возможен ряд техногенных воздействий (см. таблицу) на объекты природной среды (почвы, грунты, растительный и животный мир, атмосферный воздух)

Виды предполагаемых воздействий	Возможные меры по исключению или смягчению воздействия
Расчленение ландшафта.	Применение методов ландшафтного проектирования, исключение по возможности глубоких выемок и высоких насыпей, устройство декоративного озеленения, проложение трассы дороги вне зоны видимости больших групп людей.
Оползни, осыпи, сплывы, другие виды подвижек земляных масс вследствие их подрезки в процессе строительных работ.	Исключение подрезок склонов при неблагоприятных геологических условиях, обеспечение водоотвода, другие инженерные сооружения.
Эрозия земель вследствие концентрации водных потоков искусственными сооружениями, кюветами и канавами.	Укрепление русел и выходов из водоотводных сооружений, увеличение количества сбросов воды из систем водоотвода для уменьшения расхода воды.

Наибольшее воздействие при проектировании и строительстве испытывают биота (почвы, растительность, животный мир, ландшафты), рельеф, грунты и зона аэрации. Наибольшему воздействию подвергаются почвенный и растительный покровы. Растительность на площадях полностью сводится, почвенный покров снимается. Нарушается и грунтовый слой в связи с проведением земляных работ (планировка площади, рытье и др.).

При обустройстве и эксплуатации объектов воздействие на окружающую среду в целом и на ее отдельные компоненты возрастает в связи с использованием химических веществ. Образуется большое количество промышленных отходов, хозяйственно-бытовых сточных вод, коммунальных отходов.

Прогноз загрязнения атмосферного воздуха

На период строительства и эксплуатации территории основными моментами, играющими роль в формировании загрязнения атмосферы, являются выбросы загрязняющих веществ от работы дизельной и карбюраторной техники, заправка техники дизтопливом, пыление при движении автотранспорта.

Прогноз загрязнения водных объектов

Возможными источниками воздействия на водные объекты при строительстве и эксплуатации территории могут быть дождевые стоки, бытовые стоки, утечки нефтепродуктов при заправке техники, а также другие сопутствующие деятельности вещества, поступающие в водоемы в результате эксплуатации, а также при аварийных ситуациях.

Кроме того, при осуществлении строительных работ возможно изъятие водных ресурсов из водотоков на строительные и хозяйственно-бытовые нужды.

Прогноз воздействия на подземные воды

Воздействие при строительстве и эксплуатации территории на геологическую среду и на ее наиболее динамичную часть – подземные воды будет внешним (поверхностным) и внутренним (глубинным). Первое связано: с загрязнением атмосферных осадков на территории производственных объектов и последующей их инфильтрацией на глубину; с утечкой неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод (производственные, бытовые), загрязняющих веществ из емкостей, случайные проливы нефтепродуктов, горюче-смазочных жидкостей от автотранспорта. Глубинное загрязнение может происходить в результате перетока высокоминерализованных и загрязненных пластовых вод в водоносные горизонты с меньшим гидростатическим напором через трещины водоупоров.

Прогноз возможных изменений почвенно-растительного покрова

Основными видами антропогенного воздействия на почвы являются механические нарушения почвенного покрова и химическое загрязнение. Наибольшее воздействие на почвенный покров оказывают строительные и рекультивационные (засыпка траншей и др.) работы, которые сопровождаются удалением плодородных горизонтов и педотурбациями (перемешиванием субстрата почвенных генетических горизонтов), ухудшающими экологические свойства нарушенных почв в ландшафте.

В результате создания котлованов, выемок, канав и насыпей полностью уничтожается почва и обнажается порода. Возобновление растительности здесь затруднено из-за бедности элементами питания, из-за неблагоприятных водно-физических свойств. Поэтому необходима рекультивация земель. Ее цель – не восстановление плодородия нарушенных почв, а создание новых почв и фитоценозов с каким-то уровнем плодородия и продуктивности.

Нарушение почвенно-растительного покрова приводит к изменению взаимосвязей между компонентами ландшафта. Так, сведение растительности, способствовавшей накоплению снега, приводит к усилению промерзания почвогрунтов за счет снижения мощности снежного покрова и, следовательно, его теплоизолирующей роли.

При строительстве и эксплуатации дорог повышается запыленность, что способствует ускорению таяния снега. В данном случае нарушение сложившегося в природе равновесия может быть и полезным: в придорожной полосе возрастает температура почв и воздуха, что ведет к увеличению продолжительности вегетационного периода. Однако быстрое таяние снега отражается на запасах влаги. При недостаточном атмосферном увлажнении и отсутствии дополнительного поступления влаги увеличение испарения приводит к снижению влажности почв.

Химическое загрязнение почв, связанное с влиянием автотранспорта и размещением коммунальных отходов, и приводящее к негативным изменениям физических, химических, ионообменных свойств почв и их биологической активности, в принципе не является обязательным следствием работ, зависит от совершенства технологий, уровня организации работ и культуры производства.

6.3 РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Основным требованием к природозащитным мероприятиям при строительстве и эксплуатации инженерных сооружений является соблюдение действующих нормативно-правовых, нормативно-технических и методических документов, разработанных с учетом требований по охране окружающей среды и безопасности дорожного движения.

При выполнении работ должны быть учтены требования охраны природной среды путем ограничения их отрицательного воздействия на землю, воду и воздух. Должно быть обеспечено:

- сохранение или улучшение существующего ландшафта;

- защита почв и растительности;

- повышение устойчивости земляного полотна на оползневых участках;

- создание благоприятных условий для использования землевладельцами в дальнейшем временно выделяемых земель под дорожно-ремонтные работы;

- защита поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами;

- выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защита от шума и вибрации.

При планировании, составлении проектно-сметной документации и выполнении работ должны рассматриваться мероприятия по минимальному изъятию земельных площадей и использованию природных ресурсов, сохранению плодородного слоя почв, предотвращению загрязнения поверхности земли, водоемов и атмосферы.

С целью защиты окружающей местности от загрязнения пылью, бытовыми отходами, горюче-смазочными и другими материалами рекомендуется предусматривать устройство покрытий, исключающих пылеобразование; предусматривать устройство достаточного количества площадок для стоянок автомобилей и мест отдыха, предъявляя повышенные, требования к их санитарно-гигиеническому обустройству и оборудованию.

Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия на поверхностные воды при реконструкции и эксплуатации автодороги предусматривается комплекс организации технических и природоохранных мероприятий:

- запрет движения транспорта вне проездов и дорог;

- запрещается мойка и заправка машин и механизмов вне специально оборудованных мест;

- рабочие места на территории строительства оснащаются контейнерами для коммунальных и строительных отходов.

Для решения задач охраны водных объектов вдоль рек и водоемов устанавливаются специальные водоохранные зоны. Они предназначены для сохранения качества поверхностных вод, поступающих в водотоки с водосбора, или создания условий для их естественной очистки от загрязнителей, стабилизации водного режима, нарушенного техногенными воздействиями. Основным документом, регламентирующим установление водоохранных зон, с 1 января 2007 г. является Водный кодекс РФ. В этом документе ширина зон определяется протяженностью реки от истока, и одновременно даются жесткие ограничения на разнообразные виды хозяйственной деятельности.

К источникам воздействия на атмосферный воздух относят точечные, площадные объекты выброса загрязняющих веществ. По функциональному назначению источники воздействия связаны с деятельностью различных технологических операций при производстве строительных работ и эксплуатации.

При производстве работ по строительству и эксплуатации источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: автотранспорт и строительная техника. Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются выхлопные трубы транспорта. Основными загрязняющими веществами являются: продукты сгорания топлива (сернистый газ, окись углерода, сажа, окислы азота).

Данное воздействие будет иметь локальный характер, так как будет наблюдаться на строительных площадках (места расположения площадок будут уточняться при дальнейшем проектировании), а выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства будут носить кратковременный характер. Таким образом, воздействие на атмосферный воздух будет минимальным.

Для минимизации данного негативного воздействия необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- использование минимального количества строительной и автотракторной техники на строительных площадках, при неблагоприятных метеорологических условиях, с целью предотвращения рассеивания загрязняющих вредных веществ на дальние расстояния;

- контроль за состоянием автотранспорта и техники, а также отстой, заправку и ремонт техники, в специально обустроенных местах для предотвращения попадания нефтепродуктов на поверхность (почвенно-растительный слой) и дальнейшего их испарения;

- ведение мониторинговых работ.

При разработке проекта следует:

- уточнить перечень работ;

- уточнить перечень строительных машин и механизмов, сроки строительства, количество и марку используемого топлива, количество и физические свойства перемещаемых грунтов;

- определить количество вредных веществ (т/г), выброшенных в атмосферу за период строительства.

Проведение строительных работ предусматривает образование, сбор, накопление, хранение отходов, что является неотъемлемой частью строительно-монтажных работ и технологических процессов, в ходе которых они образуются.

Промышленные отходы требуют для складирования не только значительных площадей (устройство полигонов), но и могут загрязнять вредными веществами такие компоненты окружающей среды как атмосфера, почвы, поверхностные и подземные воды.

Все образующиеся при строительстве отходы делятся на отходы производства и отходы потребления, неоднородные по составу и классу опасности.

Отходами производства являются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся в производственном процессе и утратившие полностью или частично исходные потребительские качества, а также вновь образующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения.

Отходами потребления являются твердые отбросы и другие вещества, не утилизируемые в быту, образующиеся в результате жизнедеятельности персонала и амортизации предметов.

Производственные и бытовые отходы являются основными потенциальными источниками воздействия на все компоненты окружающей природной среды: почвенно-растительный покров, атмосферный воздух, поверхностные и подземные водные объекты, животный и растительный мир.

Степень опасности загрязнения окружающей среды при обращении с отходами зависит от количества и состава отходов, класса опасности для окружающей природной среды, периодичности образования и характера размещения.

Характер и масштаб возможного неблагоприятного воздействия деятельности по сбору и транспортировке опасных отходов определяется, как природно-техногенными особенностями территории и параметрами самих отходов, так и в значительной степени условиями их временного накопления.

Все образующиеся отходы должны иметь специальные места для их временного хранения и, при необходимости, специальную тару, которые должны быть оборудованы в соответствии с природоохранными нормами.

Таким образом, потенциальными источниками воздействия на окружающую среду от отходов будут являться площадки временного накопления отходов, в случае их обустройства с отклонениями от существующих природоохранных требований. Необходимо предусмотреть селективный сбор и временное хранение образующихся отходов в специально оборудованных местах временного накопления, исключающих воздействие отходов на компоненты окружающей среды. Вывоз отходов с мест временного накопления необходимо осуществлять своевременно с целью передачи опасных отходов специализированным лицензированным предприятиям для утилизации, или для захоронения на полигоне ТКО.

Таким образом, для минимизации или предотвращения оказания воздействия на окружающую среду от отходов необходимо предусмотреть следующее:

- сбор и утилизацию всех образующихся отходов, сбор отходов по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости (контейнеры, бочки и др.);

- применение эффективного оборудования для сбора и утилизации отходов;

- передачу отходов для утилизации специализированным, лицензированным организациям по соответствующим договорам, которые необходимо заключить на начало проведения строительных работ.

В результате анализа современного состояния окружающей среды и предполагаемых технических решений, при условии заложения в проектные решения и выполнении всех необходимых природоохранных мероприятия, воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности можно снизить до минимума.

ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

7.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА «ИТМ ГОЧС ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В РАЙОНЕ Р.П. МАРКОВА МАРКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

В данной главе «ИТМ ГОЧС проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номе-ром 38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области обосновываются решения по зонированию территории района от вида возможной опасности в мирное и военное время, рациональному размещению основных объектов в загородной зоне, транспортному и инженерному оборудованию территории, расселению населения, его защите и жизнеобеспечению (в том числе с учетом прибывающего по эвакомероприятиям) с точки зрения повышения устойчивости функционирования района в военное время и предупреждения ЧС.

Проектируемая территория, предназначенная для комплексного освоения в целях жилищного строительства, расположена в восточной части муниципального образования Маркова в планировочном элементе «Березовый-восточный»

Участок проектирования граничит:

- с северной стороны – Свердловский район г. Иркутска;

- с западной стороны – планировочный элемент «Березовый»;

- с восточной и южной сторон – мкр. Березовый Марковского МО.

Инженерно-геологические и климатические условия - см. п. 1.2.

Данные о площади, характере застройки, численности населения, функциональной специализации см. п. 2.1, 2.2.

На проектируемой территории организации, отнесенные к категории по ГО, отсутствуют.

7.2 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В Марковком городском поселении в условиях мирного времени гипотетически возможны чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления (оползни, обвалы, просадки, пыльные бури, карстовые явления и т.п.);

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

- природные пожары (лесные);

- сейсмические воздействия;

- инфекционная заболеваемость.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- аварии с угрозой выброса или выбросом ядовитых, радиоактивных или биологически опасных веществ;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Очевидно, что возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе проектируемого объекта зависит, прежде всего, от его местоположения, природно-климатических условий, наличия рядом расположенных потенциально опасных объектов.

В подавляющем большинстве случаев причины возникновения ЧС с серьезными последствиями носят субъективный характер:

-недостаточная компетенция обслуживающего персонала, безответственность должностных лиц, нарушение производственной и технологической дисциплины, в том числе в процессе проектирования и строительства.

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают объективно, независимо от деятельности человека, их проявление главным образом зависит от природно-климатических условий объекта проектирования.

Территория Марковкого городского поселения не отнесена к группам по ГО.

В соответствии со СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменением N 1) территория района находится в зоне:

- возможных опасных природных процессов и явлений;

- возможных сильных разрушений;

- возможного химического заражения.

Марковкое городское поселение расположено вне зоны катастрофического затопления, входит в зону светомаскировки.

7.2.1 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние населения и территории района в мирное время

7.2.2 Решения по системе оповещения

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени доведение сигналов до людей, находящихся на территории района, осуществляется средствами системы централизованного оповещения населения области с использованием передвижных средств ГГС, сирен, громкоговорителей, а также средствами телефонной связи, теле – и - радиоприемников.

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства технологий и связи, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422/90/376).

Сигналы оповещения и действия по ним (подаются для оповещения в чрезвычайных ситуациях военного времени):

Наименование сигнала или сложившаяся обстановка	Порядок подачи сигнала или речевой информации	Действия по сигналу ГО или в соответствии с полученным сообщением (по радио, каналам телевидения, радиовещания)
«Воздушная тревога»	Сигнал и рекомендации штаба ГО подаются по радио, телевидению и радиоприемникам УКВ	1. Отключить электроэнергию, газ, пар, воду, оборудование, закрыть окна. 2. Взять средства индивидуальной защиты, документы, одежду, запас продуктов, воды. 3. Пройти в защитное сооружение или укрыться на местности
«Отбой воздушной тревоги» (подается при миновании воздушной опасности)	До руководителей объектов доводится по сети оповещение штабов ГО; До населения - по трансляции, телевидению и звукоусилительным подвижным станциям передается сигнал и рекомендации штаба ГО	1. Возвратиться к местам работы и проживания. 2. Быть готовым к повторному нападению противника. Иметь при себе СИЗ.
«Угроза химического заражения» (подается непосредственно при угрозе химического заражения)	По радио и телевидению передаются сообщения и рекомендации ГО	1. Надеть противогазы. Подготовить непромокаемые пленки, накидки, плащи, сапоги. 2. Загерметизировать помещения и не выходить из них без разрешения. 3. Отключить вентиляцию, нагревательные приборы, оборудование. 4. Загерметизировать продукты питания и запасы воды в зарытых емкостях. 5. Укрыться в защитном сооружении (по указанию штаба ГО)
«Угроза радиоактивного заражения»	По радио и телевидению передается сигнал и рекомендации штаба ГО	1. Отключить вентиляцию и оборудование. 2. Привести в готовность средства защиты органов дыхания и кожи: противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки, спортивные костюмы, комбинезоны, плащи, куртки, накидки, сапоги. 3. Обеспечить герметизацию производственных и жилых помещений. 4. Загерметизировать продукты и емкости с запасом воды. 5. Принять йодистый препарат, выданный по месту работы или жительства. 6. Укрыться в защитном сооружении.

Речевая информация передается с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут.

7.2.3 Решения по укрытию в защитных сооружениях гражданской обороны

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.1999 г. №1 309, СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменением N 1) укрытие людей, проживающих на территории проектируемого района, предусматривается:

- укрытием его в приспособленных под нужды защиты населения помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях;

- рассредоточением;

- эвакуацией населения из зон ЧС;

- использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

- проведением мероприятий медицинской защиты;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

В результате массированного применения ядерного оружия большие территории подвергнутся радиоактивному заражению. Это создает большую опасность для населения, в том числе живущего на территории Марковкого городское поселения.

Укрытие населения в приспособленных помещениях и в специальных защитных сооружениях следует проводить по месту постоянного проживания или временного нахождения людей непосредственно во время действия поражающих факторов источников ЧС, а также при угрозе их возникновения.

Для защиты от радиоактивного заражения населения проектируемой территории, по которой нанесение ядерных ударов маловероятно, используются противорадиационные укрытия (ПРУ) и приспосабливаемые под ПРУ встроенные помещения.

Противорадиационное укрытие, кроме защиты от радиоактивного заражения, защищает также от светового излучения, уменьшает воздействие ударной волны, значительно снижает воздействие проникающей радиации, а также защищает от полива жидкими отравляющими веществами и частично от химических и биологических аэрозолей.

В качестве противорадиационных укрытий, в первую очередь, используются подвалы зданий, подполья домов, помещения жилых и производственных зданий, специально приспособленные и оборудованные для размещения укрываемых.

Марковкое городское поселение расположено в зоне рассредоточения и эвакуации населения из категорированного города Иркутска. ПРУ рассчитываются на местное население и на эвакуируемое.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов в системе защитных мероприятий в зонах ЧС должны предотвращать сверхнормативные воздействия на людей опасных и вредных аэрозолей, газов и паров, попавших в окружающую среду при разрушении оборудования и коммуникаций соответствующих объектов, а также снижать нежелательные эффекты действия на человека светового, теплового и ионизирующего излучений.

В качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания следует использовать общевойсковые, гражданские и промышленные противогазы, выпускаемые промышленностью респираторы (в том числе выпускаемые для производственных целей), простейшие подручные средства (противопыльные тканевые маски и повязки). В соответствии с ГОСТ Р 22.3.03-94 в качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) могут использоваться общевойсковые, гражданские и промышленные противогазы.

Для защиты людей, работающих на предприятиях, необходимо использовать фильтрующий противогаз ГП-5 (ГП-7) в комплекте с дополнительными патронами ДПГ-1 и ДПГ-3.

При этом дополнительные патроны обеспечивают защиту:

ДПГ-3 – от аммиака, диметиламина, сероуглерода, сероводорода, паров соляной кислоты.

Для защиты детей, проживающих в проектируемом районе, необходимо использовать детские противогазы ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ПДФ-7 в комплекте с дополнительными патронами ДПГ-1 и ДПГ-3.

В качестве средств индивидуальной защиты кожи надлежит использовать общевойсковые защитные комплекты, различные защитные костюмы промышленного изготовления и простейшие средства защиты кожи (производственная и повседневная одежда, при необходимости пропитанная специальными растворами).

Мероприятия медицинской защиты населения при ЧС следует проводить с целью предотвращения или снижения тяжести поражений, ущерба для жизни и здоровья людей под воздействием опасных и вредных факторов стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также для обеспечения эпидемического благополучия в районах ЧС и в местах дислокации эвакуированных. Эти цели должны достигаться применением профилактических медицинских препаратов-антидотов, своевременным оказанием квалифицированной медицинской помощи пораженным и их специализированным стационарным лечением до определившегося исхода, иммунопрофилактикой среди категорий лиц повышенного риска инфицирования и проведением других противоэпидемических мероприятий.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или косвенному воздействию разрушительных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Первую медицинскую помощь пострадавшим до их эвакуации в лечебные учреждения оказывают непосредственно в очагах поражения в ходе спасательных и других неотложных работ. Оказание этой помощи следует осуществлять с участием заранее формируемых для такой цели из самого населения санитарных постов и санитарных дружин, в состав которых надлежит включать лиц, специально обученных общим приемам оказания само- и взаимопомощи и способных организовать практическое выполнение населением этих приемов в экстремальных условиях.

7.2.4 Решения по светомаскировочным мероприятиям

Согласно п.10.1 СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменением N 1) световая маскировка должна проводиться для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения.

В военное время на застраиваемой территории предусматривается режим светомаскировки, т.к. Марковское муниципальное образование входит в состав Иркутской области, которая отнесена к зоне светомаскировки согласно СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменением N 1).

Световая маскировка включает мероприятия по затемнению освещения, сигнальных и транспортных огней и предусматривает два режима - частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения является подготовительным периодом к введению режима полного затемнения и предусматривает выполнение маскировки наружного освещения основных улиц, дорог, территорий детских, школьных, административных и лечебно-оздоровительных учреждений, а также производственных территорий путем выключения половины светильников.

В режиме частичного затемнения должны работать светильники над входами в здания, в защитные сооружения и въездами на территорию производств. Управление наружным освещением осуществляется централизованно с пультов диспетчерских пунктов. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Для отдельных объектов, удаленных от центров поселков, возможно применение управления наружным освещением местное с использованием рубильников и выключателей, установленных в удобных местах для обслуживания.

Маскировка внутреннего освещения отдельных зданий жилого, производственного и культурно-бытового назначения производится в основном установкой на светильниках защитных абажуров, козырьков и маскировка щитами, ставнями и экранами оконных и дверных проемов.

В режиме полного затемнения к объектам, которые продолжают работу при подаче «Воздушная тревога» относятся:

- операционные больниц, помещения неотложной помощи, узлы связи, телеграф, междугородные телефонные станции, радиостанции, усилительные станции радиотрансляционных сетей, районные котельные и водопроводные и насосные станции, канализационные станции, диспетчерские пункты электросетевых предприятий и сетей наружного освещения, пункты управления ГО и штабы на предприятиях;

- ко всем этим службам предусматриваются надежные подъезды и пешеходные пути. Все они оборудуются световыми знаками и указателями, включение и отключение которых осуществляются одновременно с маскировочным освещением.

На территории предприятий (производств) самостоятельно предусматриваются мероприятия по светомаскировке и системе оповещения о сигналах ГО.

7.3 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАЙОНА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Обеспечение безопасности людей в ЧС, обусловленных природными стихийными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия (военные ЧС) должно обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшением возможных масштабов источников природных, техногенных и военных ЧС;

- локализацией, блокированием, подавлением, сокращением времени существования масштабов и ослабления действия поражающих факторов и источников ЧС;

- снижением опасности поражения людей в ЧС путем предъявления и реализации специальных требований к расселению людей, рациональному размещению потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно опасных и жизненно важных объектов и коммуникаций;

- повышением устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для жизни и здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов при возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников ЧС, а также осуществлением аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий и реабилитацией населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при ЧС.

Защите в ЧС подлежит все население с учетом численности и особенностей составляющих его основных категорий и групп на конкретных территориях:

- Демографических (возраст, пол),

- По состоянию здоровья – уровень общей сопротивляемости организма действию экстремальных факторов и неблагоприятных условий жизни и быта, физическая и психическая способность к коллективным и самостоятельным защитным действиям, к пользованию средствами индивидуальной защиты).

7.3.1 Общие сведения о природно-климатических условиях в районе расположения объекта

Рассматриваемая территория расположена в умеренном климатическом поясе. Климат резко-континентальный с холодной и продолжительной зимой и относительно жарким коротким летом. Для этого типа климата характерны большие перепады температур – как в течение суток, так и в течение года.

Подробное описание природно-климатических условий проектируемой территории см. п.2.1. настоящего тома.

7.3.2 Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных процессов, а также категории их опасности

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для проектируемой территории, являются:

- сейсмические воздействия интенсивностью до 9 баллов;

- сильный и продолжительный дождь, грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед при толщине стенки не менее 5 мм;

- сильные ветры со скоростью более 20 м/сек (ураганы);

- сильные морозы.

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций:

Источник ЧС	Характер воздействия поражающего фактора
Землетрясения	Динамическая нагрузка на несущие конструкции зданий и сооружений
Сильный ветер	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции
Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель)	Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы
Град	Ударная динамическая нагрузка
Гроза	Электрические разряды
Морозы	Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций

Согласно СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3), СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменением N 1) и на основании результатов инженерно-геологических изысканий территория района относится к потенциально не подтопляемым территориям.

7.3.3 Мероприятия по инженерной защите территории района от опасных природных процессов

Ураганы

Для Иркутской области вероятность возникновения ураганов со скоростью 35 м/с составляет 0,01-0,02 год-1.

Оценка последствий ураганов выполнена по «Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 2. М.1994.

Согласно выполненной оценке, надземные части зданий и сооружений получат слабые разрушения. Подземные части повреждений не получат.

Предупредительные мероприятия по уменьшению последствий ураганов

Сразу после получения предупреждения о приближении урагана необходимо в зданиях закрыть двери, окна, чердачные помещения, слуховые окна, вентиляционные отверстия. Окна, расположенные с наветренной стороны, защитить ставнями или обшить досками. Стекла с подветренной стороны заклеить полосками бумаги, материи или вынуть и заменить щитами из фанеры, либо досок. С крыш убрать все незакрепленные предметы. В ряде случаев отключить коммунально-энергетические сети. Проверить системы водостоков и открыть дополнительные люки для спуска осадков.

Наружные строительные и погрузочно-разгрузочные работы прекратить, а строительные краны закрепить.

Большое значение в районе урагана имеют работы по предотвращению пожаров, возникающих в результате замыкания электрических проводов, электрических грозовых разрядов и других причин. Связанных с действием урагана (убрать из мест возможного воспламенения все легко возгараемые и взрывоопасные вещества, проверить и пополнить средства пожаротушения и т.п.).

Сильные морозы

Теплоизоляция зданий выбрана в соответствии с требованиями СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического района, соответствующего г. Иркутску.

Все бетонные конструкции, находящиеся в грунте, выполняются из бетона марки по морозостойкости не менее F50. Конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе, выполняются из бетона с маркой по морозостойкости F75.

Для исключения температурных деформаций ограждающих металлических конструкций, трубопроводов инженерных коммуникаций при морозах их изготовление предусматривается из сталей, рекомендованных для районов с большими отрицательными температурами.

Снеговые нагрузки

В проекте планировки при расчете и выборе строительных конструкций ветровые и снеговые нагрузки учтены с достаточным запасом прочности и надежности в соответствии со СНиП 2.01.07-95 «Нагрузки и воздействия». Элементы зданий рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок 38 кгс/см2 и полностью удовлетворяют требованиям данного климатического района строительства.

Конструкция кровли зданий рассчитана на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2) для данного района строительства 120 кг/м2.

Мероприятия инженерной защиты от прочих неблагоприятных погодных явлений.

Гидроизоляция конструкций от проникновения внешних вод предусмотрена в виде обмазочной гидроизоляции.

Затопление территории и подтопление фундаментов в результате ливней предотвращается устройством отмостки и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий и сооружений, а также устройством ливневой канализации. Отвод дождевых стоков с проектируемой территории от зданий и сооружений принят открытого типа по дорожному покрытию.

7.4 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС, ИСТОЧНИКОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОПАСНЫЕ ТЕХНОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

7.4.1 Входной радиационный контроль строительных материалов

Согласно ст. 15 Федерального закона “О радиационной безопасности” должно быть обеспечено проведение производственного контроля строительных материалов на соответствие требованиям радиационной безопасности.

Применяемые для строительства материалы должны иметь сертификат качества с указанием класса сырья:

1 класс – материал годен для строительства жилых и общественных зданий, для чего Аэфф (эффективная удельная активность) равна 370 Бк/кг;

2 класс- материал годен для производства сооружений и дорожного строительства в населенных пунктах Аэфф не более 750 Бк/кг.

Для готовых строительных изделий должен предъявляться санитарно-экологический паспорт. Контроль над точностью, занесенной в него информации, поручено проводить представителям Госсанэпиднадзора.

По окончании строительных работ перед сдачей объекта в эксплуатацию Заказчиком должны быть организованы контрольные изыскания для проверки соответствия фактических значений радиационно-гигиенических характеристик среды на участке застройки требованиям санитарных норм, а также для оценки эффективности мероприятий по радиационной безопасности, реализованных при проектировании и строительстве.

При решении вопросов входного контроля строительных материалов руководствуются следующими нормативными документами:

ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»;

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99): Гигиенические нормативы ГН 2.6.1054-96 М. Госкомсанэпиднадзор России. 1996;

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-72/87). М Энергоатомиздат,1988;

Временные критерии по принятию решений при обращении с почвами, твердыми строительными, промышленными и другими отходами, содержащими гамма излучающие радионуклиды. М: Госсанэпиднадзор РФ № 01019/5-11 от 05.06.92.

Результаты исследования радиационной обстановки показали, что уровень гамма фона в районе проектируемого объекта соответствует естественному для данной местности фону и не превышает нормативные уровни МЭД внешнего гамма излучения регламентируемые НРБ-99 (пп.8.2 и 10.10) и МГСН 2.02.-97 (п.4.1.).

Проведение каких-либо дезактивационных мероприятий для выполнения требований п.п. 8.2 и 10.10 НРБ-99 не требует.

6.4.2 Решения по предупреждению ЧС, связанных с авариями на системах водо-, тепло-, энергоснабжения, канализации.

В процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений на территории района строительным и эксплуатационным организациям следует обеспечить следующие условия:

квартиры должны иметь открытые балконы или лоджии с простенком не менее 1,2 м;

выход на крышу должен осуществляться по железобетонным маршам в пределах лестничной клетки;

противопожарные преграды необходимо выполнять из несгораемых материалов, которые имеют нормальные области применения и предел огнестойкости;

пожарные проезды необходимо предусмотреть по всему периметру зданий;

здания и сооружения должны обеспечиваться пожарным водопроводом;

места пересечения инженерных коммуникаций необходимо загерметизировать на всю толщину несгораемыми материалами;

необходимо предусмотреть оповещение людей о пожаре в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09-84 и НПБ 104-95;

молниезащиту необходимо выполнить в соответствии с требованиями РД34.21.122-87.

В процессе строительства жилых домов, объектов социально-культурного и промышленного назначения строительной организации следует обеспечить:

соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ и охрану от пожара строящихся и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре в строящихся объектах и на строительных площадках.

В процессе эксплуатации зданий и сооружений следует:

обеспечить содержание зданий, инженерных систем, оборудования и работоспособность средств противопожарной защиты в соответствии с требованиями технической документации на них;

обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБ 01-93.

Руководителями жилищно-эксплуатационного органа, на балансе которого находятся здания и сооружения, должны быть разработаны специальные организационные мероприятия по предотвращению пожара и эвакуации людей при пожаре. Планируемые мероприятия должны предусматривать:

периодический контроль над содержанием в исправном состоянии оборудования, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, трубопроводов и проверку их работоспособности, в том числе метрологическое обеспечение систем контроля и управления;

точное выполнение план-графика предупредительно-ремонтных и профилактических работ, соблюдение правил при проведении ремонтных работ;

своевременное выполнение предписаний Госгортехнадзора и других надзорных органов;

регулярную проверку наличия и поддержание в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

проведение регулярных тренировок по действиям персонала ЖРЭУ и жителей в случае аварии или возникновения пожара;

обслуживание технического оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, изложенных в паспортах и инструкциях по эксплуатации;

периодические проверки знаний и инструктаж персонала ЖРЭУ;

периодическое уточнение инструкций и другой нормативной документации;

проверку работоспособности системы оповещения о пожаре.

7.5 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙ НА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ, И СНИЖЕНИЮ ИХ ТЯЖЕСТИ

В данном разделе рассмотрены два наиболее опасных по своим последствиям техногенных сценария возможных ЧС на проектируемой территории: авария с разгерметизацией автоцистерны со сжиженным пропаном при перевозке автотранспортом по автодороге на Мельничную падь и пожар и взрыв на АЗС, расположенной вблизи территории жилой застройки.

Расчет структуры потерь населения в результате аварии с образованием пожаров огневых шаров или взрывов парового облака.

Пожар огневой шар представляет собой большой объем сгорающей массы топлива или парового облака, поднимающийся над поверхностью земли. Образование огневых шаров возможно при авариях со сжиженными воспламеняющимися газами, для которых доля выброса в паровой фазе составляет 0,35 и выше (для них невозможно появление пожаров разлития). К таким газам относятся, в первую очередь, сжиженный нефтяной газ (СНГ), пропан, пропилен и др.

Появлению огневых шаров предшествуют образование (в результате полного разрушения емкости) и рассеивание парового облака. В момент контакта парового облака с источником зажигания зарождается огневой шар, время существования его - 10-20 секунд. Облако пара, смешанное с воздухом, но переобогащенное топливом и не способное, поэтому объемно детонировать, начинает, гореть вокруг своей внешней оболочки и вытягиваться, образуя огневой шар.

Условия, необходимые, но не всегда достаточные для появления огневых шаров:

- большое количество (> 1т) воспламеняющегося газа (а/ц емкость не менее 8 м3);

- источник зажигания;

- высокая температура окружающей среды (летнее время);

-скорость ветра до 3 м/с.

Воспламенение облака, содержащего горючий газ, в ряде случаев приводит к взрыву.

Взрыв парового облака - процесс быстрого превращения, сопровождающийся возникновением ударной волны, происходящий на открытом воздушном пространстве в результате воспламенения облака, содержащего горючий пар.

Необходимы следующие условия для образования взрывов парового облака:

- большое количество (> 1т) пара, образующего облако;

- источник зажигания;

- уровень концентрации большого количества пара, несколько превышающий минимально необходимый для воспламенения;

- уровень концентрации пара части облака ниже минимального предела воспламенения;

- некоторое ограничение пространства (за счет зданий, сооружений, коллекторов, крон деревьев и т.п.).

Масса парового облака может быть ограничена количеством сжиженного газа, разлитым или испарившимся за время от начала разлития до момента зажигания (для крупного разлития).

Взрыв парового облака и пожар огневой шар близки по условиям возникновения, до конца не изучены, зависят от множества случайных факторов. Что в конкретной аварии будет иметь место, огневой шар или взрыв парового облака, этот вопрос при прогнозировании остается открытым. На основе статистических данных, выявлено, что расчет объема и структуры поражений может быть произведен по одному и тому же алгоритму через радиусы поражения людей (по степеням тяжести). Радиусы зон соответствующих степеней поражения определяются из линейной зависимости от массы вещества Q 0,333, образующего паровое облако. Для каждого радиуса существует свой расчетный коэффициент к:

R = f (k Q 0,333), м

Количество погибших и пораженных различной степени тяжести подчитывают, зная плотность населения, через площади соответствующих зон.

Алгоритмы определения объема и структуры поражений по степеням тяжести:

Радиусы зон поражения вычисляют по формулам:

R см = 31,4 Q 0,333 , м

R т, ср = 61,7 Q 0,333 , м

R л = 90,6 Q 0,333 , м

где Rсм – радиус зоны, в которой люди получают смертельные поражения, м;

Rт, ср - радиус зоны, в которой люди получают поражения среднетяжелой степени

тяжести, м

Rл - радиус зоны, в которой люди получают поражения легкой степени тяжести, м.

Площади соответствующих зон вычисляют по формулам:

S см = 3,14 R2 см, м2

S т, ср = 3,14 (R2т, ср - R2 см), м2

S л= 3,14 (R2л - R2 т, ср), м2

Количество пораженных по степеням тяжести вычисляют по формулам:

N см = ρ S см, чел

N т, ср = ρ S т, ср, чел

N л = ρ S л, чел

Тогда санитарные потери будут:

N сан = N т, ср + N л, чел.

А общие потери:

N об = N см + N сан	, чел.

В нашем случае плотность населения в границах проектной застройки составляет 34

чел/м2, масса вещества, образующего паровое облако 693,6 кг (при плотности СУГ – 0,510

кг/л).

Радиусы зон поражения:

R см = 31,4 ·Q 0,333 = 31,4 х 693,6 0,333 = 277,3 м;

R т, ср = 61,7 Q 0,333 = 61,7 х 693,6 0,333 = 544,8 м;

R л = 90,6 Q 0,333 = 90,6 х 693,6 0,333 = 800,0 м;

Площади соответствующих зон:

S см = 3,14 R2 см = 3,14 х 277,32 =241 4,512 м2;

S т, ср = 3,14 (R2т, ср - R2 см) = 3,14 x (544,82 – 277,32) = 6 905,229 м2;

S л= 3,14 (R2л - R2 т, ср) = 3,14 х (8002 – 544,82) = 10 77 6,259 м2;

Количество пораженных по степеням тяжести:

N см = ρ S см = 0,034 х 2414,512 = 82 чел*;

N т, ср = ρ S т, ср, = 0,034 х 6905,229 = 235 чел*;

N л = ρ S л = 0,034 х 10776,259 = 366 чел*.

*) – в расчетах принята средняя плотность населения без учета распределения по всей

территории.

Пожар, взрыв на АЗС, расположенной на территории жилой застройки

Предполагается, что хранение топлива на АЗС осуществляется в наземных резервуарах общим количеством 200 м3. Резервуары имеют по периметру земляное обвалование высотой 0,5м. Резервуары оборудованы площадками обслуживания и лестницами.

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность людей, являются пожары, взрыв на объекте при хранении нефтепродуктов.

К основным факторам, влияющим на параметры взрыва, относятся:

Масса и тип взрывоопасного вещества, его параметры и условия хранения.

На основании технологических данных о распределении ЛВЖ и ГЖ на АЗС предполагается, что наиболее масштабные последствия будут иметь место в результате разгерметизации емкостей с бензином.

При анализе взрывопожарной опасности проектируемого объекта необходимо определить влияние проектируемого объекта на рядом расположенные жилые застройки.

Расчет ведем для одного резервуара V =100 м3 (предполагаемая максимальная единичная емкость)

А) Расчет избыточного давления, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей.

Избыточное давление

∆P = (Pмах - Р0)

Рмах = 900 кПа (максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической газопаровоздушной или паровоздущной смеси в замкнутом объеме);

Р0 = 101 кПа (начальное давление);

m - масса горючего газа или паров ЛВЖ;

Z - к - нт участия горючего при сгорании газопаровоздушных смесей;

ζгп- плотность газа при расчетной температуре t = 200C

ζгп = ;

где М – молярная масса. Кг/кмоль

Vo – мольный объем, равный 22,41 м3/кмоль

tp - расчетная температура, 0С (610С)

Cст - cтехиометрическая концентрация паров ЛВЖ

Сст = ; где β = nc + -

nc; nн; nх - число атомов С,Н,О и галоидов в молекуле горючего,

Кн – коэффициент = 0,3

m = mp + mемк + m в. окр. Где: mр - масса жидкости, испарявшейся с поверхности разлива;

m емк. – масса жидкости, испарявшейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

m = W SнT

W = 10-6 ή н

ή – к-нт, учитывающий движение воздуха, = 3,5.

М – молярная масса – 97,2 кг/ моль

Рн = 10 (А- )

tp = 38oC, А = 4,195; В = 682,876; СА = 222,066

РН = 10 (4,195 - кПа

W = 10-6 3,5 х = 37,18 * 10-6 кг/ см2

Т – продолжительность поступления паров ЛВЖ в окружающее пространство = 3 600 сек.

m = 37,18 х 10-6 х 5,82 х 0,3600 = 77,9 кг

ζ = кг/м3

β = 10,27; К = 3

Сст = = 1,97 % об.

ΔР = (900-101) кПа

Вывод: избыточное давление вызывает полное разрушение зданий.

б) Расчет размеров зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) газов и паров.

Расстояние Хнкпр, Yнкпр, Zнкпр (м) ограничивает область концентраций, превышающих НКПР.

Хнкпр= Yнкпр = 3,2(рн/ Снкпр)0,8 (mн/ρнςн)0,33

Zнкпр = 0,12 (рн/ Снкпр)0,8 (mн/ρнςн)0,33

mп – масса паров ЛВЖ. поступивших в открытое пространство за 3 600 сек, кг. = 77,9 кг

рн = 15,69 кПа (давление насыщенных паров ЛВЖ)

ςп = плотность паров ЛВЖ = 3,8 кг/м3

К – к-нт (К=)

Т – продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство, 3 600 с.

К= 1

Снкпр = Сст= 1,97 %(об.)

Хнкпр = Yнкпр = 3,2( 0,8 х ( 0,33 = 11,95 м

Zнкпр = 0,12(0,8 х ( 0,33 = 0,45 м

Таким образом, граница зоны ограниченной НКПР по горизонтали = 11,95 м, по вертикали = 0,45 м + hб. = 3,45м

hб – высота резервуара = 3 м

в) Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ

Интенсивность теплового излучения

q = Ef х Eq х τ;

где Ef - среднеповерхностная плотность теплового излучения = 60 кВт/м2

Eq – угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

Fq = √FV2 + FH2

Эффективный диаметр пролива

d = ;

где S – площадь пролива = 582 м2;

d =27,23 м

Высота пламени

Н = 42 d ()0.61

m – удельная массовая скорость выгорания топлива 0,06 кг/м2с

ρв – плотность окружающего воздуха, 1.2 кг/м3

q – 9.81 м/сек2 ускорение свободного падения

Н = 42 х 27,23 () 0,61=12.5 м

Fv=

A = (h2 + S12 + 1)/2S1

S1= 2r/d

d – эффективный диаметр пролива

d =

S1 = 2 x 1 000/27.23 = 73,45м

h = 2H/d = 2 x 33/27.23 = 2.42 м

Fv =

= 0,0081

Fн=-

A = (h2 + S12 + 1) / 2S1 = (2,422 + 73,452 + 1) = 36,77 м

В = (1+S2)/(2S) = 1+73,452/2 [73.45 = 36,73

Fн

Fq= 0,095

τ =exp [-7.0x 10-4(r – 0.5d)] = exp[-7.0 x 10-4 (1 000-0.5 x 27.23)] = 3.092

q =60 x 0,095x3.092=11,75 кВт

Вывод: при полученной интенсивности теплового излучения возможны воспламенения древесины и фанеры, непереносимая боль через 3-5 с, ожог 1-й степени через 6-8 с, ожог 2-й степени через 12-16 с.

г) Интенсивность теплового излучения и время существования “огненного шара”

ts = 0,92m0.303

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара»

q= Ef Eq τ

Fq = ,

Где Н – высота центра «огненного шара», м

Ds – эффективный диаметр «огненного шара», м

r – расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром “огненного шара”, м

D = 5,33m0.327

H= Ds/2

m – масса горючего вещества = 77,9 кг

D = 5.33 x 77,90.327 = 22,14м

Н = Ds /2 = 22,14/2 = 11,07 м

ts = 0,92 x 77,90,303=3,44 c.

Fq = кВт/м2

τ =exp [-7,0 х 10-4( =

exp[-7,0 х 10-4( 0,502

q = 450 x 0,000105 x 0.502 = 0,0237кВт/м2

Вывод: интенсивность теплового излучения при возникновении “огненного шара” за время своего существования не оказывает опасного, для жизнедеятельности людей и окружающих конструкций, действия.

д) расчет параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве

Избыточное давление ΔP, кПа, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей

ΔР = Р0 (0,8mпр0,33 / r + 3mпр0,66/r2 +5mпр/r3)

P0 – атмосферное давление, кПа = 101 кПа

r – расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, 1 000 м

mпр – приведенная масса газа или пара, кг = (Qсг/Q0)mгпZ

Q – удельная теплота сгорания газа = 47 102,6 кДж/кг

Z – коэффициент участия = 0,1

Q0 - константа = 4,52х106 Дж/кг

mгп – масса горючих газов или паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

m = W x Fн х Т

W – интенсивность испарения = 10-6 х кг/с м2

М – молярная масса, 97,2 кг/кмоль

Рн – давление насыщенного пара при расчетной температуре tp= 380C. Вычисляется по формуле:

Pн = 10 (А- В + С);

где А, В, Са – константы управления Антуана, А = 4,195, В=682,876, Са = 222,066

Рн= 10 х [ 4,195 – 682,876/38 +222,066] = 37,15 кПа

W = 10-6 х 2,3 х √97,2 х 37,15 = 10-6 х 842,49 кг/с м2

Fн = площадь испарения, равная площади аварийных проливов, т.е. составляющая примерно 80 % зоны, Fн = 0,8 х (11,87 х 4,25) = 40,36 м2

mпр = (47.1026 х 106/4,52 х 106) х 286,4 х 0,1 = 298,4 кг

ΔР = 101 х (0,8 х 298,40,33/1 000 + 3 х 298,40,66/1 0002 + 5 х 298,4/1 0003)=0,0052 кПа

Импульс волны давления

i = 123mпр0,66 /r =123 x 286.40.6/100 = 3,66 Па.

Разрыв резервуара в очаге пожара с образованием волны давления получил название BLEVE (взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости).

Сз – удельная теплоемкость жидкой фазы, Дж/кг = 3,66 х 103дж/кг

Т – температура жидкой фазы, соответствующая- 1000С = 3730К

L-удельная теплота испарения при нормальной температуре кипения 397 кДж

Т =

Вывод: при ≥ 0,35 вероятность возникновения данного явления велика.

Параметрами волны давления, образующейся при ВLEVE, выявляют избыточное давление в положительной фазе волны ΔР и безразмерный импульс положительной фазы волны i.

ΔР = Р0(0,8mпр0,33 / r + 3mпр0,66/r2 +5mпр/r3)

m = Eиэ/Q0 – энергия, выделяющаяся при изотропическом расширении среды, находящаяся в резервуаре.

ΔР = Р0(0,8mпр0,33 / r + 3mпр0,66/r2 +5mпр/r3)

Q0 – константа, равная 4.52 х 106Дж/кг

Еиэ = Сэффm (Т-Ткип)

m- масса вещества в резервуаре = 286,4 кг

Сэфф = 500 Дж/(кгК)

Т =

Еиэ ==500 х 286,4(834,08-100) = 0,105 х 109 Дж

mпр= 0.105 х 109/4,52 х 106= 23 кг

ΔР= 101 (0,8 х 230,33 / 1 000 +3 х 230,66 /10002 + 5 х 23/1 0003)=0,2447кПа

i= 123 mпр0,66/r = 123 x 230.66/1 000= 0,97 Па.

В соответствии с «Руководством по определению зон воздействия опасных факторов со сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта» (ГИПРОТРанс ТЭИ,1977 г.), безопасные радиусы зон воздействия ТВС при проливе составляют:

- для людей при пороговом значении избыточного давления во фронте ударной волны 3 кПа – 1 800 м.

Безопасные радиусы при авариях с образованием огненного шара ЯСУГ составляют:

- для людей –300 м;

- для зданий – 100 м.

Максимально безопасные расстояния при горении проливов СУГ и ЛВЖ составляют:

- для людей - 120 м;

- для зданий – 60 м.

Следовательно, при аварии с образованием огненного шара здания на проектируемой территории получат слабые разрушения, у людей возможны ожоги рук и лица.

7.5.1 Проектные решения по размещению защитных сооружений по

территории района

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. Для этого необходимо осуществлять накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч, а на химически опасном объекте должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки.

Создание фонда защитных сооружений должно осуществляться заблаговременно, в мирное время, путем:

- приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

- приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения;

- приспособление под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

Защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) объектов первой и второй категории по гражданской обороне, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях.

Защиту нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего персонала во вновь проектируемых, строящихся и действующих учреждениях здравоохранения (больницах, клиниках), располагаемых в зонах возможных сильных разрушений, следует предусматривать в убежищах.

В защитных сооружениях учреждений здравоохранения, действующих в мирное время и имеющих в своем составе коечный фонд, и лечебных учреждений, развертываемых в военное время, кроме основных помещений для укрытия больных, медицинского и обслуживающего персонала следует предусматривать основные функциональные помещения, обеспечивающие проведение лечебного процесса.

Убежища гражданской обороны

- Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, отравляющих веществ, СДЯВ.

- Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Противорадиационные укрытия

- Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

7.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ АНТРОПОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В большинстве случаев аварии и катастрофы носят субъективный характер, обусловленный человеческим фактором:

- недостаточная компетенция или безответственность должностных лиц;

- нарушение нормативных требований при проектировании и строительстве;

- нарушение правил эксплуатации зданий и сооружений;

- нарушение санитарно- эпидемиологических требований;

Разработанные выше мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера предусматривают систему контроля над соблюдением действующих норм и правил по строительству и эксплуатации зданий и сооружений района. Соблюдение этих мероприятий сводят до минимума опасность возникновения аварийной ситуации по причинам неправильных действий должностных лиц.

7.6.1 Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1).

Здания (блок - секции) жилые функциональной пожарной опасности – класса Ф1.3 (СНиП 21-01-97*) со встроенными помещениями общественного назначения, располагаемыми на первом этаже и встроенно-пристроенными подземными автостоянками легковых автомобилей для индивидуальных владельцев.

Блок - секции выполняются в конструкциях, обеспечивающих II степень огнестойкости и класс пожарной опасности С1. Класс конструктивной пожарной опасности для зданий – С0.

Подземные встроенно-пристроенные автостоянки выделены в отдельные противопожарные отсеки площадью до 3 000 м2 с противопожарными перекрытиями 1-го типа (REI 150) и автоматическим пожаротушением.

Эксплуатируемое покрытие пристроенных частей автостоянок и покрытия полов – из конструкций и материалов, не распространяющих горения (не ниже РП1).

Служебные и технические помещения отделены противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45).

Встроенные помещения общественного назначения имеют обособленные выходы, изолированные от жилой части. Общая площадь каждого из этих помещения составляет не более 300 м2, число одновременно находящихся людей не превышает 15 человек.

Помещения общественного назначения от помещений жилой части зданий отделяются противопожарными перекрытиями 3-го типа (REI 45) без проемов.

Межквартирные и межсекционные перегородки выполняются из негорючих материалов (кирпичная кладка), обеспечивающих предел огнестойкости EI 120 и класс пожарной опасности К0.

Пожароопасные помещения (электрощитовые, венткамеры, мусоросборные камеры, машинные отделения лифтов и др.) отделяются от других помещений противопожарными перегородками и дверями. Встроенные в блок – секции мусоросборные камеры имеют самостоятельные входы и выделяются противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0.

7.7 РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

На основании анализа практических действий по ликвидации последствий террористических актов и материалов расследования по ним разработаны рекомендации населению по проведению в чрезвычайных ситуациях такого рода.

В руки террористов могут попасть высокоактивные химические вещества, особо опасные биологические агенты, взрывчатые вещества. Из этих веществ создаются портативные устройства, внешне замаскированные под вещи и предметы (чемоданы, сумки, коробки для обуви, продуктовые пакеты и т.п.).

На основании анализа практических действий по ликвидации последствий террористических актов и материалов расследования по ним разработаны рекомендации населению по поведению в чрезвычайных ситуациях такого рода.

При обнаружении подозрительного предмета, в котором, предположительно, может находиться взрывчатое вещество, необходимо:

- не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;

- зафиксировать время обнаружения находки;

- оповестить других людей, чтобы они держались подальше от подозрительной находки.

- вызвать и дождаться прибытия оперативно-следственной группы, которой представить всю известную информацию о находке.

При получении информации об угрозе террористического акта необходимо:

- убрать пожароопасные предметы из жилищ (старые запасы красок, лаков, бензина и т.д.);

- убрать с окон горшки с цветами;

- выключить газ, погасить огонь в печах, каминах;

- подготовить аварийные источники освещения (фонари, свечки и т.п.);

- задернуть шторы на окнах;

- создать запас медикаментов, а также 2-3х суточный запас питьевой воды и пищи;

- подготовиться к экстренной эвакуации (сложить в сумку необходимые документы и деньги, ценности);

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывчатого устройства или предмета, который может оказаться взрывным устройством:

№ п/п	Наименование взрывного устройства	Зона эвакуации и оцепления
1	Граната РГД-5	Не менее 50 м
2	Граната Ф-1	Не менее 200 м
3	Тротиловая шашка до 200 г	45 м
4	Тротиловая шашка до 400 г	55 м
5	Пивная банка 0,33 л	60 м
6	Мина МОН-50	85 м
7	Чемодан (кейс)	230 м
8	Дорожный чемодан	350 м
9	Автомобиль типа «Жигули»	460 м
10	Автомобиль типа «Волга»	580 м
11	Микроавтобус	920 м
12	Грузовая автомашина (фургон)	1 240 м

7.7.1 Действия населения, находящегося поблизости от произошедшего взрыва

В случае необходимости эвакуации из здания (квартиры, дома):

- взять документы и предметы первой необходимости;

- в разрушенном или поврежденном помещении не пользоваться открытым пламенем;

- продвигаться осторожно, не трогать поврежденные конструкции и оголенные провода;

- не пытаться выходить через задымленные коридор или лестницу;

- при задымлении защитить органы дыхания мокрым полотенцем или платком;

- выходить из зоны пожара в наветренную сторону;

- выходить из горящего здания следует по балконам, наружным стационарным, приставным или выдвижным лестницам.

7.7.2 Определение зон действия основных поражающих факторов (при совершении террористического акта)

Анализ характера разрушений здания при чрезвычайных ситуациях показал, что здание при полном разрушении практически полностью превращается в обломки, образуя завалы. При разрушении здания на ступень ниже полной в расчетах можно принять, что объем завалов составляет примерно 50% от объема завала здания в случае их полного разрушения.

Завалы различных типов зданий характеризуются показателями, которые являются определяющими параметрами при выборе технологии проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ:

показатели, непосредственно характеризующие завал;

показатели, характеризующие обломки завала.

К показателям, непосредственно характеризующим завал, относят:

дальность разлета обломков;

высоту завала;

объемно-массовые характеристики завалов;

структуру завалов по весу обломков, составу строительных элементов и арматуры.

К показателям, характеризующим обломки завала, относят:

вес обломков;

геометрические размеры;

структуру и содержание арматуры.

Расчетные схемы завалов зависят от характера воздействия поражающего фактора. Принимается, что: при взрыве внутри здания обломки разлетаются в стороны равномерно.

Дальность разлета обломков (L) для аварий со взрывом рекомендуется принимать равной половине высоты здания. Для примера возьмем девятиэтажное жилое здание,

высота - Н = 30 м, Дальность разлета обломков: L=H/2=30/2=15,0 м

Для взрыва внутри здания:

Высота завала:	h = :

h = 40 х 30,0 : (100 + 2,5 х 30)= 1 200 :175= 6,85 м

где: Y – показатель объема завала для жилых зданий

(Y=40м3)

К – показатель, принимаемый для взрыва внутри здания (К = 2,5).

При взрыве вне здания обломки смещаются по направлению действия ударной волны.

Ширину завала (А) рекомендуется принимать в соответствии с Приложением № 19 к СНиП 2.01.51-90.

Ширина завала по длинной стороне здания:

Азав.= 0,65хН = 0,65 х 30,0= 19,5 (м)

По торцу здания ширина завала составляет:

Bзав.= 0,55хН= 0,55х30,0 = 16,5 (м )

Для взрыва вне здания:

Высота завала: h =

h = 40 х 30,0 / (100 + 2,0х 30,0)= 1 200/ 160= 7,5 м

Где: Y – показатель объема завалов (Y=40 м3)

К - показатель, принимаемый для взрыва вне здания (К=2,0).

В сельской местности преобладает одноэтажная застройка усадебного типа, дальность разлета обломков при взрыве как внутри, так и вне жилых зданий, а также высота завала будет минимальной.

На застраиваемой территории опасности для зданий, расположенных в непосредственной близости от произошедшего взрыва, не возникнет.

Определение зоны избыточного давления при взрыве внутри здания

(тер. акт) ВВ эквивалентных 10 кг тротила.

В зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны принимают четыре зоны разрушений:

- полных разрушений (Рф 50 кПа)

- сильных разрушений (30 Рф 50кПа)

- средних разрушений (20 Рф 30кПа)

- слабых разрушений (10≤ΔРф ≤ 20 кПа)

Характеристика степеней разрушения зданий

Избыточное давление	Расстояние до центра взрыва (в метрах) при степенях разрушения
R1= 5 (полные)	R2= 6.9 (сильные)	R3= 8.1 (средние)	R4= 11.4 (слабые)
Рф(кПа)	100	50	25	20

Слабые – Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются.

Для полного восстановления требуется капитальный ремонт.

Средние – Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкции (стен), однако при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены.

Здание выводится из строя, но может быть восстановлено.

Сильные – Разрушение большей части несущей конструкции. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал.

Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно.

Полные – Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал.

Здание восстановлению не подлежит.

7.8 БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ

Главным в условиях мирного времени является постоянное осуществление профилактических санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, исключающих возможность возникновения эпидемий и эпизоотий.

При их возникновении необходимы экстренные мероприятия по ликвидации среди населения инфекционных заболеваний:

- установление режимов обсервации и карантина;

- выявление лиц, подвергшихся заражению;

- экстренная профилактика;

- проведение дезинфекционных (дезинсекционных) работ.

7.8.1 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

С учетом специфики воздействия на людей различных поражающих факторов, возникающих в результате аварийных ситуаций, принято условное подразделение специальных мероприятий по видам защиты населения:

- противорадиационная (ПРЗ) – от воздействия ионизирующих излучений;

- противохимическая (ПХЗ) – от воздействия отравляющих и ядовитых веществ;

- противобактериологическая (ПБЗ) – от воздействия бактериальных средств;

- медицинская (МЗ);

- противопожарная защита (ППЗ) – от пожаров.

Одной из важнейших задач комплекса мероприятий по ликвидации ЧС является проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

К аварийно – спасательным работам относятся:

- действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей;

- защита природной среды в зоне ЧС;

- локализация ЧС и подавление или доведение до минимально возможного уровня воздействия опасных и вредных факторов.

Другие неотложные работы при ликвидации ЧС охватывают деятельность по обеспечению аварийно-спасательных работ, оказание населению медицинской и других видов помощи, создание условий для сохранения жизни и здоровья людей, поддержание их работоспособности.

Аварийно-спасательные работы включают в себя:

- разведку маршрутов движения и участков (объектов) работ;

- локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и участках работ;

- извлечение из-под завалов пострадавших и оказание им помощи;

- вскрытие ЗС и спасение находившихся в них людей;

- подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной фильтровентиляционной системой;

- оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пострадавшим и эвакуацию их в медицинские учреждения;

- эвакуацию населения в безопасные районы;

- санитарную обработку людей и ветеринарную обработку животных;

- дезактивацию и дегазацию техники, средств защиты и одежды;

- обеззараживание территории, сооружений, продовольствия, фуража и воды.

Другие неотложные работы включают в себя:

- прокладывание колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах заражения;

- локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных и технологических сетях;

- укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом и препятствующих безопасному движению и проведению спасательных работ;

- ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи коммунально-энергетических сетей;

- обнаружение, обезвреживание или уничтожение невзорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов;

- ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений.

7.9 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ, ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧС МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Эвакуационные мероприятия обеспечиваются конструктивно-планировочными решениями и состоянием дорог. Сеть улиц и дорог обеспечивает быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами района. Автомобильные дороги распределены по проектируемой территории достаточно равномерно.

Эвакуация населения района застройки проводится при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации или при ее возникновении (экстренная эвакуация). Основанием для проведения заблаговременной эвакуации является краткосрочный прогноз возникновения чрезвычайной ситуации, который выдается на период от нескольких часов до нескольких суток и может уточняться в течение этого срока. Вывод населения из зоны возможного заражения осуществляется в минимальные сроки до начала опасного воздействия на людей поражающих факторов. Эвакуация может также проводиться в случае нарушения системы жизнеобеспечения (например, нарушение централизованного теплоснабжения при низких температурах воздуха), при этом сроки вывода (вывоза) населения будут определяться транспортными возможностями и местными условиями.

В зависимости от ожидаемых масштабов и характера опасности, достоверности прогноза ее возникновения, природно-климатических особенностей и других факторов проводится общая или частичная эвакуация, когда из опасного района удаляется соответственно все население или отдельные его категории. Эффективность эвакуационных мероприятий достигается:

- заблаговременной разработкой планов эвакуации населения;

- подготовкой районов размещения для нормальной жизнедеятельности эвакуированного населения;

- подготовкой всех видов транспорта;

- созданием необходимых структур управления на период эвакуации;

- проведением комплекса мер по охране общественного порядка и организованности среди населения;

Расчеты по определению состава группировки сил и средств должны проводиться на основе прогнозирования обстановки, в том числе и инженерной, которая может сложиться в той или иной чрезвычайной ситуации.

Состав сил и средств должен обеспечивать круглосуточную работу в две смены в мирное время, а в условиях радиоактивного заражения местности в соответствии с режимами нахождения формирований на этой территории, он должен обеспечивать выполнение спасательных работ в мирное время в пределах 5-ти суток.

Состав сил и средств в мирное время должен обеспечивать проведение мероприятий по поиску пострадавших, их спасению, оказанию медицинской и других видов помощи, тушению пожаров, локализации и ликвидации очагов вторичных последствий на объекте.

Состав сил и средств инженерного обеспечения должен быть строго увязан с задачами инженерного обеспечения, их объемами, способами выполнения этих задач, условиями, в которых они выполняются, погодными и другими условиями.

К основным показателям инженерной обстановки в поселении относятся:

- количество объектов экономики и зданий, получивших различные степени разрушения;

- количество разрушенных и заваленных защитных сооружений;

- количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или разрушенных конструкций зданий;

- объем завалов;

- количество аварий на коммунально-энергетических сетях;

- протяженность завалов и разрушений на маршрутах ввода сил.

Количество объектов экономики и зданий, а также защитных сооружений, получивших различный характер разрушения, определяется по формуле:

Р= R *С *Кп,

Где R – количество объектов, зданий или защитных сооружений в поселении,

С – вероятность разрушения объектов экономики, зданий или защитных сооружений при степени поражения территории D =0,7;

Кп – коэффициент пересчета,

Кп=D : 0,7, Кп= 1.

Количество объектов, которые могут получить полные и сильные разрушения:

Р1 = 26 *0,70 *1 = 18,2 единиц, из них:

-Полные разрушения 110,6 *0,4= 7,28 единицы,

-Сильные разрушения 110,6 * 0,6 = 10,92 единицы

Количество объектов, которые могут получить средние разрушения:

Р2 = 26 *0,18 *1= 4,68 единицы.

Вероятности С разрушения объектов, зданий, защитных сооружений при степени поражения территории D = 0,7

Показатели инженерной обстановки	Вероятность
Количество объектов и зданий, получивших: Полные и сильные разрушения Средние разрушения, ед	0,7 0,18
Количество убежищ: Разрушенных заваленных	0,7 0,35
Количество укрытий: Разрушенных заваленных	0,45 0,7

Количество объектов и зданий, получивших сильную и полную степени разрушения, распределяются в соотношении:

40 % - полные разрушения,

60% - сильные разрушения.

Подача воздуха требуется примерно в 15% заваленных убежищ и 15% заваленных укрытий.

Количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или разрушенных конструкций зданий, принимается равным числу зданий, получивших сильные разрушения – 7,28 единиц.

Объем завалов определяется из условия, что при сильном разрушении зданий объем завалов составит примерно 50% от объема завала в случае его полного разрушения.

W = (0,5 С3 + С4) *Н *Ѕ*d *γ , м3 ,

С3, С4 – вероятность получения зданиями сильной и полной степеней разрушения;

Н – средняя высота застройки, м;

d – доля застройки на рассматриваемой площадке;

γ – удельный объем завала на 100 м3 строительного объема (для жилых зданий γ = 40м3).

W = (0,5 *0,6 + 0,4) * 15(м) * 2.8 км2 *40 (м3 ) *0.36 = 422 (м3 ).

Протяженность аварий на КЭС определяется на основе данных о количестве аварий, приходящихся в среднем на 1 км2 населенного пункта, попавшего в зону с избыточным давлением ∆Р ≥30 кПа.

Расчетным путем установлено, что в этой зоне будет от 3 до 4 аварий.

Тогда общая численность аварий в пределах поселения может быть определена по формуле

Р = Ѕг * С * Кп.,

Где Ѕг – площадь поселения, км2,

С – коэффициент, принимаемый равным 0,28.

Общее количество аварий на КЭС распределяются:

- на системе теплоснабжения -15%,

- электроснабжения, водоснабжения, канализации – по 20%,

- газоснабжения -25%.

Р = 2,8 * 0.28 *1 = 0,784 (ед).

Протяженность завалов и разрушений на маршрутах ввода сил оценивается на основе статистических данных о протяженности магистралей в зависимости от площади поселения, а также расчетных данных по заваливаемости этих магистралей обломками разрушенных зданий.

В среднем на 1 км2 поселения, попавшего в зону с избыточным давлением ∆Р≥ 30 кПа, приходится около 0,5 км заваленных маршрутов ввода сил.

Протяженность завалов и разрушений на маршрутах ввода сил определяется по формуле

Р = Ѕг * Сг * Кп, где С = 0,35.

Р = 2,8 км2 *0,35 *1= 0,98 км .

К основным показателям аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения населения относятся:

-численность пострадавших людей;

-численность пострадавших, оказавшихся в завале;

- число людей, оказавшихся без кровли;

- потребность во временном жилье;

- пожарная обстановка в зоне разрушений;

- реальная и химическая обстановка в очаге поражения.

Потери в очагах поражения подразделяют на безвозвратные и санитарные.

В сумме они составляют общую величину общих потерь населения.

Безвозвратные потери – все случаи гибели людей за время от образования очага ядерного поражения до оказания им помощи.

Санитарные потери – все случаи потерь трудоспособности на срок не менее одних суток как от непосредственного воздействия взрыва, так и от вторичных причин.

Для расчета потерь необходимо иметь исходные данные:

- численность населения в убежищах и их степень защиты;

- численность населения в укрытиях и их степень защиты;

- численность незащищенного населения.

Математическое ожидание потерь населения в поселении определяется по формуле

М (Ν) = Σ Ν* С, чел,

Где: Ν – численность населения по ί –му варианту защищенности, чел;

С- вероятность (в долях) поражения населения от мгновенных поражающих факторов при степени поражения объекта Д =0,7 с давлением на границе зоны поражения DР ф = 30 кПа.

М(Ν) = 2 163 * 0,7= 1 514 человек.

Прогнозирование инженерной обстановки в общественно - деловой и жилой зонах

Разрушение зданий и сооружений в очаге поражения возможно, как при прямом попадании, так и при взрыве вблизи них. Разрушения больших зданий обычными средствами поражения будет носить локальный характер. При этом часть здания может быть полностью разрушена, в то же время оставшаяся часть может не иметь каких-либо серьезных повреждений.

При оценке возможной инженерной обстановки на объекте или в жилой зоне оценивается:

Количество разрушенных и заваленных защитных сооружений;

Протяженность завалов на внутриквартальных проездах и на маршрутах ввода сил;

Количество аварий на коммунально-энергетических сетях;

Объем завалов, подлежащих разборке для извлечения из-под них пострадавших;

Количество участков в застройке, подлежащих разрушению;

Трудоемкость выполнения инженерно-спасательных работ;

Численность личного состава для проведения инженерно-спасательных работ и потребное количество инженерной техники.

Количество заваленных защитных сооружений определяется по формуле:

Р = К * С, ед.,

Где К – количество защитных сооружений, ед.;

С – коэффициент, равный относительной доле защитных сооружений, заваленных при воздействии противника, от общего числа рассматриваемых ЗС на объекте экономики.

Количество разрушенных убежищ принимается в пять раз меньше количества заваленных, а разрушенных укрытий в четыре раза меньше количества заваленных укрытий.

Протяженность заваленных внутри объектовых проездов и количество аварий на коммунально-энергетических сетях принимаются в зависимости от площади объекта и степени его разрушения.

Р = Ѕоэ * С,

Где Ѕ оэ – площадь объекта экономики, км2 ,

С – коэффициент степени разрушения объектов экономики.

Общее количество аварий на КЭС распределяются:

-На системах теплоснабжения – 15%,

-электроснабжения, канализации, водоснабжения – 20%,

- газоснабжения – 25%.

Количество заваленных защитных сооружений жилой зоны определяют в зависимости от ее степени поражения:

Р = К * С *Кп, ед.,

Где С – коэффициент степени разрушения объектов экономики,

Кп – коэффициент пересчета, Кп = 0,7

Д – реальная степень поражения, =0,7.

Анализ возможной инженерной обстановки в случае нанесения противником по объекту экономики или жилой зоне удара обычными средствами поражения показывает, что основными задачами будут:

-вскрытие заваленных защитных сооружений и подача в них воздуха;

- проделывание проездов в завалах;

- разборка завалов для извлечения пострадавших,

- оказание первой медицинской помощи пораженным;

-эвакуация пораженных в медицинские пункты и учреждения для оказания первой медицинской помощи;

- ликвидация аварий на КЭС,

- обрушение конструкций зданий в районе проведения работ.

Потребное количество личного состава и инженерной техники определяется в зависимости от сроков и условий выполнения задачи.

Поиск пострадавших поисково-спасательными группами проводится путем сплошного визуального обследования территории, зданий, сооружений, транспортных средств и других мест, где могли находиться люди в момент аварии. Спасательные работы в зоне заражения выполняются в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

При оказании первой медицинской помощи пораженным необходимо:

-обеспечить ускоренное прекращение воздействия ОХВ на организм пораженного путем удаления капель вещества с открытых кожных покровов, промывания глаз и слизистых;

- восстановить и поддерживать функционирование важных систем организма проведением простейших мероприятий (восстановление проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца);

- наложить асептические повязки на раны и иммобилизовать поврежденные конечности;

- эвакуировать пораженных в медицинские пункты для оказания первой врачебной помощи и дальнейшего лечения.

Оценка пожарной обстановки.

При оценке пожарной обстановки определяются:

- количество участков, на которых возможно образование отдельных, сплошных пожаров и огневых штормов;

- обеспеченность водой для тушения пожаров на объектах;

- протяженность фронта огня на маршрутах ввода сил и на объектах экономики;

- силы и средства противопожарного обеспечения.

Оценка медицинской обстановки.

Под оценкой медицинской обстановки понимается определение потерь населения на объектах экономики и жилых зонах с учетом количества пострадавших, оказавшихся в завалах. Эти данные необходимы не только расчета необходимого количества сил и средств медицинской службы для оказания первой медицинской, врачебной и специализированной помощи, но и для определения потребностей в силах и средствах для проведения инженерно-спасательных работ. Для расчета потерь необходимо иметь данные о характере и степени защищенности населения.

Количество заваленных людей принимают равным 10% от санитарных потерь незащищенного населения и 4% от санитарных потерь защищенного населения.

Силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Расчеты по определению состава группировки сил и средств должны проводиться на основе прогнозирования обстановки, в том числе инженерной, которая может сложиться в той или иной чрезвычайной ситуации.

Состав сил и средств должен обеспечивать круглосуточную работу в две смены в мирное время, а в условиях радиоактивного заражения местности в соответствии с режимом нахождения формирований на этой территории. Он должен обеспечивать выполнение спасательных работ в мирное время в пределах 5-ти суток, а в военное время – 2-х суток.

Состав сил и средств мирного времени должен обеспечивать проведение мероприятий по поиску пострадавших, их спасению, оказанию медицинской и других видов помощи, тушению пожаров, локализации и ликвидации очагов вторичных последствий на объектах со взрыво-, газо- и пожароопасной технологией.

Состав сил и средств инженерного обеспечения должен быть строго увязан с задачами инженерного обеспечения, их объемами, способами выполнения этих задач, условиями, в которых они выполняются, погодными и другими условиями.

Опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций показывает, что разборку завалов наиболее целесообразно проводить звеньями ручной разборки и спасательными механизированными группами.

Определение сил и средств для вскрытия убежищ и укрытий.

Вскрытие защитных сооружений может осуществляться:

- расчисткой завала над аварийным выходом;

-разборкой завала над перекрытием убежища с пробивкой проема в перекрытии;

- расчисткой завала у наружной стены здания с устройством приямка и пробивкой проема из него в стене ниже перекрытия убежища (подвала);

- устройством вертикальной шахты и галереи до стены.

Вскрытие может осуществляться бульдозером, экскаватором, а в ряде случаев и вручную.

Для вскрытия защитных сооружений каждый расчет бульдозера (экскаватора) усиливается обслуживающей бригадой в составе 3-х человек со средствами пожаротушения и ручным инструментом.

Мероприятия медицинской защиты населения

Мероприятия медицинской защиты населения при ЧС следует проводить с целью предотвращения или снижения тяжести поражений, ущерба для жизни и здоровья людей под воздействием опасных и вредных факторов стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также для обеспечения эпидемиологического благополучия в районе ЧС и в местах дислокации эвакуированных.

Мероприятия медицинской защиты в природных и техногенных ЧС следует планировать и осуществлять с использованием наличных сил, имеющихся в районе, а также специализированных функциональных подсистем РСЧС: экстренной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологического надзора, защиты т жизнеобеспечения населения в ЧС, экологической безопасности.

Первую медицинскую помощь пострадавшим до их эвакуации в лечебные учреждения оказывают непосредственно в очагах поражения в ходе спасательных и других неотложных работ. Оказание этой помощи следует осуществлять с участием заранее формируемых для такой цели из самого населения санитарных постов и санитарных дружин, в состав которых надлежит включать лиц, специально обученных общим приемам оказания само- и взаимопомощи и способных организовать практическое выполнение населением этих приемов в экстремальных ситуациях.

Для подготовки выполнения мероприятий медицинской защиты населения в ЧС следует заблаговременно создать также специальные медицинские формирования и учреждения, вести подготовку медицинского персонала, накапливать медицинские средства защиты, медицинского и специального имущества и техники для оснащения медицинских формирований и учреждений, проводить профилактические мероприятия и прививки населению, подготавливать к развертыванию дополнительную коечную сеть, разрабатывать режимы поведения и действия населения в ЧС.

Планирование, организация исполнения и непосредственное руководство проведением мероприятий по защите населения в ЧС находятся в компетенции органа исполнительной власти МО «Иркутский район», постоянно действующей территориальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, специализированного органа управления и формирования ГО, диспетчерских и дежурных служб предприятий и организаций.

При необходимости к проведению указанных мероприятий могут привлекаться трудоспособное население и транспортные средства граждан при обязательном обеспечении.

ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗТЕЛИ ПРОЕКТА
Показатели	Единица измерения	Расчетный срок 2024 г.
1 Территория
1.1 Площадь проектируемой территории - всего	га	0,40
м2/чел.	28,37
в т. ч. территории жилых зон	га	0,40
м2/чел.	28,37
многоэтажное (свыше 9 этажей)	га	0,40
м2/чел.	28,37
1.2 Плотность жилой застройки	тыс. м2 общей площади /га	18,74
2 Население
2.1 Численность населения	чел.	141
2.2 Плотность населения в границах проекта	чел./га	353
2.3 Плотность населения в границах жилой застройки	чел./га	353
3 Жилищный фонд
3.1 Общая площадь возводимых зданий	тыс. м2 общей площади	7496.1
3.1 Общая площадь жилых помещений	тыс. м2 жилой площади	5509,5
3.2 Средняя этажность застройки	этаж	10
3.3 Новое жилищное строительство - всего	тыс. м2 общей площади	7496,1
многоэтажное (свыше 9 этажей)	то же	7496,1
4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
Детские дошкольные учреждения – всего	место	9
на 1000 чел	64
Общеобразовательные школы – всего	место	17
на 1000 чел	120
Учреждения дополнительного образования	место	2
на 1000 чел	12
Стационары	Посещений	2
на 1000 чел	14,5
Поликлиники	м2 торг. площади	3
на 1000 чел	19,6
Учереждения культурно-досугового типа	место	12
на 1000 чел	84
Муниципальные библиотеки	тыс. ед. хранения	1
на 1000 чел	5,25
Спортивные залы	м2 площади пола	10,15
на 1000 чел	72
Плавательные бассейны	м2 зеркала воды	3,3
на 1000 чел	23,6
Спортивные сооружения	м2	2,82
на 1000 чел	20
Магазины	м2 торг. площади	48
на 1000 чел	340
Предприятия общественного питания	место	6
на 1000 чел	40
Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения	Рабочее место	1
на 1000 чел	5
5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего	м	187
улицы и проезды местного значения	м	187
5.2 Количество парковочных мест - всего	м/мест	20
В т.ч. парковки для инвалидов	м/мест	2
6 Инженерное оборудование и благоустройство
6.1 Водопотребление - всего	м3/сутки	29,09
6.2 Водоотведение (хозяйственно-бытовые сточные воды)	то же	29,09
6.3 Электроснабжение	кВт/ч	200,98
6.4 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение	Гкал/час	0.449
6.5 Количество твердых бытовых отходов	м3/год	197,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Поперечные профили улиц и дорог

Улицы местного значения

2 2 6 1,5 1,5 1,5 1,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

приложение 3

Приложение 4

Приложение 5